# Akumulátor/batéria

Tento merací prístroj sa dá používať buď pomocou bežných batérií, aké ponúka maloobchod, alebo pomocou lítiovo-iónových akumulátorov Bosch.

Nepoužívajte bežné akumulátory (napr. niklovo-metalhydridové).

##

- Používajte len nabíjačky uvedené v technických údajoch. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené lítium-iónovému akumulátoru použitému vo vašom meracom prístroji.

Lítium-iónové akumulátory sa dodávajú z dôvodu medzinárodných prepravných predpisov čiastočne nabité. Aby ste zaručili plný výkon aku‌mulátora, akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.

### Indikácia stavu nabitia akumulátora na akumulátore

Keď sa vyberie akumulátor z meracieho prístroja, stav nabitia sa môže zobraziť zelenými LED indikácie stavu nabitia na akumulátore.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia alebo , aby sa zobrazil stav nabitia.

Ak po stlačení tlačidla pre indikáciu stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

Nie každý typ akumulátora má indikáciu stavu nabitia.

#### Typ akumulátora GBA 18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 3× zelená | 60–100 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 30–60 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–30 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %

#### Typ akumulátora ProCORE18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 5× zelená | 80–100 %
Trvalé svietenie 4× zelená | 60–80 %
Trvalé svietenie 3× zelená | 40–60 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 20–40 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–20 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %

### Pokyny na optimálne zaobchádzanie s akumulátorom

Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.

Akumulátor skladujte iba pri teplote v rozsahu od –20 °C do 50 °C. Nenechávajte akumulátor napríklad v lete položený v automobile.

Príležitostne vyčistite vetracie štrbiny akumulátora čistým, mäkkým a suchým štetcom.

Výrazne skrátená doba prevádzky akumulátora po nabití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

##

Na prevádzku meracieho prístroja sa odporúča používať alkalické mangánové batérie.

Vložte batérie do adaptéra batérie (22).

Dávajte pritom pozor na správnu polaritu podľa označenia na adaptéri batérie.

Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Používajte len batérie od jedného výrobcu a s rovnakou kapacitou.

- Ak merací prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. Batérie môžu pri dlhšom skladovaní v meracom prístroji skorodovať.

Adaptér batérie sa môže používať výlučne v meracích prístrojoch Bosch, pre ktoré je určený.

##

1. Posuňte aretáciu (2) krytu priehradky na batérie do polohy a kryt priehradky na batérie (1) odklopte.
2. Stlačte odisťovacie tlačidlo (23) a vytiahnite akumulátor (24) alebo adaptér batérie (22) z priehradky na batérie. Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.
3. Zasuňte nabitý akumulátor (24) alebo adaptér batérie (22) s vloženými batériami do priehradky na batérie tak, aby citeľne zapadol.
4. Zatvorte veko priehradky na batérie (1) a posuňte aretáciu (2) do polohy .

##

Indikácia stavu nabitia batérie (e) na displeji zobrazuje stav nabitia akumulátora, príp. batérií:

Indikácia | Kapacita
--- | ---
| 60 − 100 %
| 30 − 60 %
| 5 − 30 %
| 0 − 5 %

Ak sú akumulátory, príp. batérie vybité, na niekoľko sekúnd sa objaví výstražné hlásenie a indikácia stavu (12) bliká v rýchlom takte načerveno. Potom sa merací prístroj vypne.