# Přehled možností řízení funkcí

Funkce | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Zapnutí/vypnutí GRL 600 CHV / GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Vytvoření spojení přes Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Klidový režim | ● | ● | ● | − | − | ●
Zapnutí blokování klávesnice | − | − | − | − | − | ●
Vypnutí blokování klávesnice | ● | ● | − | − | − | ●
Rotační, čárový a bodový provoz | ● | ● | ● | − | − | ●
Otočení čáry/bodu v rovině rotace | ● | ● | ● | − | − | ●
Otočení roviny rotace při svislé poloze | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatická funkce kolmého bodu dolů při svislé poloze | − | − | ● | − | − | ●
Zapnutí/vypnutí funkce signalizace otřesů | ● | ● | − | − | − | ●
Změna citlivosti funkce signalizace otřesů | − | ● | − | − | − | ●
Skloněný provoz | ● | ● | ● | − | − | ●
Změna SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Ruční provoz | ● | ● | − | − | − | ●
Režim CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Režim CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Částečné promítání | − | − | − | − | − | ●
Kalibrace osy X a Y (vodorovná poloha)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibrace osy Z (svislá poloha) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkce musí být současně spuštěna na jedné straně na měřicím přístroji a na druhé straně na dálkovém ovládání, laserovém přijímači resp. chytrém telefonu.

B)

  Funkce je buď spuštěna společně na měřicím přístroji a chytrém telefonu, nebo na laserovém přijímači.