# Uvedenie do prevádzky rotačný laser

- Pracovnú oblasť udržiavajte bez prekážok, ktoré by mohli odrážať laserový lúč alebo mu prekážať. Zakryte napr. odrážajúce alebo lesklé povrchy. Nemerajte cez sklené tabule alebo podobné materiály. Odrazenie alebo obmedzenie laserového lúča môže skresliť výsledky merania.

- Na označovanie použite vždy len stred laserového bodu, resp. laserovej čiary. Veľkosť laserového bodu, resp. šírka laserovej čiary sa mení podľa vzdialenosti.

##

Horizontálna poloha

Vertikálna poloha

1. Postavte merací prístroj na stabilný podklad do horizontálnej alebo vertikálnej polohy, namontujte ho na statív (43) alebo na nástenný držiak (44) s vyrovnávacou jednotkou.

Zabezpečte stabilnú polohu meracieho prístroja, aby ste sa vyhli prerušovaniu merania z dôvodu opravy nivelácie. Na základe vysokej presnosti nivelácie merací prístroj reaguje na otrasy a zmeny polohy veľmi citlivo.

##

Hlavné funkcie meracieho prístroja sa ovládajú tlačidlami na meracom prístroji a tiež diaľkovým ovládaním (40). Ďalšie funkcie sú dostupné cez diaľkové ovládanie (40), laserový prijímač (41) alebo Bosch Levelling Remote App .

pozri Prehľad možností ovládania funkcií

Pre zobrazenia na displeji (15) meracieho prístroja platí:

- Pri prvom stlačení niektorého funkčného tlačidla (napr. tlačidlo ) sa zobrazia aktuálne nastavenia funkcie. Pri ďalšom stlačení tlačidla funkcie sa nastavenia zmenia.
- V dolnej oblasti displeja sa zobrazujú v jednotlivých menu symboly softkey (i). Príslušnými funkčnými tlačidlami (softkeys), ktoré sú usporiadané okolo displeja, je možné vykonávať symbolmi (i) znázornené funkcie (pozri obrázok ). Symboly zobrazujú − podľa príslušného menu − použiteľné funkčné tlačidlá (napr. v menu rotačnej prevádzky tlačidlo ) alebo doplnkové funkcie, ako Ďalej (), Späť () alebo Potvrdenie ().
- Pomocou symbolov softkey (i) je tiež možné zistiť, či tlačidlá a slúžia v aktuálnom menu na sklon nadol () alebo na sklon nahor () alebo na otáčanie v smere hodinových ručičiek () alebo proti smeru hodinových ručičiek ().
- 5 s po poslednom stlačení tlačidla sa zobrazenie automaticky vráti na úvodné zobrazenie.
- Pri každom stlačení tlačidla, príp. každom signáli, ktorý dosiahne merací prístroj, sa displej (15) rozsvieti. Osvetlenie trvá cca 1 min po poslednom stlačení tlačidla.

Sklon, príp. otáčanie v rôznych funkciách sa môže urýchliť, keď sa príslušné tlačidlo sklonu, príp. otáčania na meracom prístroji, príp. diaľkovom ovládaní podrží dlhšie stlačené.

Pri vypnutí meracieho prístroja sa všetky funkcie prepnú na štandardné nastavenie.

##

Pred prvým uvedením do prevádzky a pred každým začatím práce vykonajte skúšku presnosti pomocou pozri Kontrola presnosti a kalibrácia meracieho prístroja.

## Zapnutie

1. Merací prístroj zapnete stlačením tlačidla .
2. Objaví sa niekoľko sekúnd trvajúca spúšťacia sekvencia, potom úvodné zobrazenie.
3. Merací prístroj vysiela variabilný laserový lúč (8), ako aj pätu zvislice nahor (10) z výstupných otvorov (9).

Nivelácia začne automaticky a zobrazuje sa blikajúcim symbolom pre niveláciu na displeji, blikajúcimi laserovými lúčmi a blikajúcou zelenou indikáciou stavu (12) pozri Nivelačná automatika.

Po úspešnej nivelácii sa zobrazí úvodné zobrazenie, laserové lúče svietia neprerušovane, začne sa rotácia a indikácia stavu (12) svieti neprerušovane nazeleno.

## Vypnutie

1. Ak chcete merací prístroj vypnúť, držte stlačené tlačidlo dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí symbol vypnutia.

Pri prekročení maximálnej prípustnej prevádzkovej teploty 50 °C sa na niekoľko sekúnd objaví výstražné hlásenie a indikácia stavu (12) bude blikať načerveno.

Potom sa merací prístroj z dôvodu ochrany laserovej diódy vypne. Po vychladnutí je merací prístroj opäť pripravený na prevádzku a môže sa znova zapnúť.

##

Pri dodaní sú merací prístroj a priložené diaľkové ovládanie (40), ako aj priložený laserový prijímač (41) už spojené cez Bluetooth®.

1. Na pripojenie diaľkového ovládania alebo laserového prijímača držte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí symbol pre vytvorenie spojenia s diaľkovým ovládaním/laserovým prijímačom.

1. Pre vytvorenie spojenia s diaľkovým ovládaním tlačte súčasne tlačidlo a tlačidlo na diaľkovom ovládaní, kým nezačnú stavové indikácie (33) a (34) blikať.
2. Počas vytvárania spojenia s diaľkovým ovládaním blikajú stavové indikácie na diaľkovom ovládaní striedavo nazeleno.

1. Pre vytvorenie spojenia s laserovým prijímačom držte súčasne stlačené tlačidlá a na laserovom prijímači dovtedy, kým sa na displeji laserového prijímača nezobrazí hlásenie pre vytvorenie spojenia.

pozri Spojenie s rotačným laserom

Úspešné vytvorenie spojenia s diaľkovým ovládaním, príp. laserovým prijímačom sa potvrdí na displeji.
Pri úspešnom spojení s diaľkovým ovládaním sa rozsvietia na 3 s nazeleno indikácie stavu (33) a (34) na diaľkovom ovládaní.

Ak sa nedalo vytvoriť spojenie, na displeji sa objaví chybové hlásenie.
Ak bolo spojenie s diaľkovým ovládaním neúspešné, rozsvietia sa na 3 s načerveno indikácie stavu (33) a (34) na diaľkovom ovládaní.

2 laserové prijímače môžu byť súčasne spojené s meracím prístrojom a pracovať s ním.

Ak sa pripojí ďalšie diaľkové ovládanie alebo laserový prijímač, najstaršie spojenie sa zruší.

##

Merací prístroj je vybavený modulom Bluetooth®, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth®.

Pre používanie tejto funkcie je potrebná Bosch Levelling Remote App. Môžete si ju stiahnuť v závislosti od koncového zariadenia z príslušného obchodu s aplikáciami (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌). Oskenujte pritom vedľa uvedený QR kód.

Informácie o potrebných systémových vlastnostiach smartfónu nájdete v technických údajoch meracieho prístroja.

Pri diaľkovom ovládaní prostredníctvom Bluetooth® môže z dôvodu zlých podmienok príjmu dôjsť k časovému oneskoreniu medzi smartfónom a meracím prístrojom.

Funkcia Bluetooth® pre diaľkové ovládanie pomocou aplikácie je na meracom prístroji štandardne zapnutá a možno ju vypnúť pomocou tlačidla .

1. Stlačte tlačidlo , ak chcete vypnúť Bluetooth® pre diaľkové ovládanie pomocou aplikácie.
2. Na úvodnom zobrazení zmizne indikácia spojenia cez Bluetooth® (c).

1. Stlačte tlačidlo , ak chcete opäť zapnúť Bluetooth® pre diaľkové ovládanie pomocou aplikácie.

1. Symbol na vytvorenie spojenia so smartfónom sa objaví na displeji.

Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth® na vašom smartfóne aktivované.

Úspešné vytvorenie spojenia sa potvrdí na displeji. Na úvodnom zobrazení je viditeľné existujúce spojenie na indikácii spojenia cez Bluetooth® (c).

Ak sa nedalo vytvoriť spojenie, na displeji sa objaví chybové hlásenie.

Po spustení Bosch Levelling Remote App sa vytvorí spojenie medzi smartfónom a meracím prístrojom. Ak sa našlo viac aktívnych meracích prístrojov, vyberte požadovaný merací prístroj. Ak sa našiel len jeden aktívny merací prístroj, automaticky sa vytvorí spojenie.

Spojenie cez Bluetooth® sa môže prerušiť z dôvodu veľkej vzdialenosti alebo prekážok medzi meracím prístrojom a mobilným koncovým zariadením alebo prítomnosti zdrojov elektromagnetického rušenia. V takomto prípade sa automaticky spustí nové spájanie.

Stlačením tlačidla môžete ovládať funkciu Bluetooth® výlučne pre spojenie s jedným smartfónom. Merací prístroj vysiela nezávisle od toho signál cez Bluetooth® pre spojenie s diaľkovým ovládaním/laserovým prijímačom. Tento signál môžete vypnúť iba tak, že merací prístroj vypnete (alebo vyberiete batérie z diaľkového ovládania alebo laserového prijímača).

##

V prestávkach v práci môžete merací prístroj uviesť do pokojového režimu. Všetky nastavenia sa pritom uložia.

1. Krátko stlačte tlačidlo .
2. V nasledujúcom menu stláčajte tlačidlo dovtedy, kým nezvolíte pokojový režim.
3. Výber potvrďte pomocou tak, že stlačíte tlačidlo .

Alternatívne môžete zapnúť pokojový režim stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Pri zapnutom pokojovom režime sa na displeji zobrazí symbol pre pokojový režim. Indikácia stavu (12) bliká v pomalom takte nazeleno. Funkcia výstrahy pred otrasmi zostane aktivovaná, všetky nastavenia sa uložia.

1. Na vypnutie pokojového režimu krátko stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Merací prístroj môžete vypnúť aj počas pokojového režimu. Podržte pritom stlačené tlačidlo dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí symbol vypnutia. Všetky ostatné tlačidlá na meracom prístroji a diaľkovom ovládaní sú deaktivované.

Zapínanie a vypínanie pokojového režimu je možné aj cez Bosch Levelling Remote App.

##

Tlačidlá meracieho prístroja a diaľkového ovládania sa dajú zablokovať cez Bosch Levelling Remote App. Na displeji meracieho prístroja sa objaví symbol blokovania tlačidiel.

Blokovanie tlačidiel sa dá nasledujúcim spôsobom zrušiť:

- cez Bosch Levelling Remote App,
- vypnutím a zapnutím meracieho prístroja pomocou tlačidla
- alebo súčasným stlačením tlačidiel a na meracom prístroji.