# Funktionen

##

Im Modus CenterFind versucht das Messwerkzeug automatisch durch eine Auf- und Abwärtsbewegung des Rotationskopfes, den Laserstrahl auf die Mittellinie des Laserempfängers auszurichten. Der Laserstrahl kann auf die X‑ oder die Y‑Achse des Messwerkzeugs ausgerichtet werden.

Der Modus CenterFind wird am Laserempfänger gestartet.

siehe Modus CenterFind

Während der Suche erscheint das Symbol CenterFind für eine oder beide Achsen im Display des Messwerkzeugs, und die Statusanzeige (12) blinkt rot.

Konnte der Laserstrahl auf die Mittellinie des Laserempfängers ausgerichtet werden, dann wird der Modus CenterFind automatisch beendet und die gefundene Neigung im Startbildschirm angezeigt.

Konnte der Laserstrahl nicht auf die Mittellinie des Laserempfängers ausgerichtet werden, wird die Rotation des Laserstrahls gestoppt und eine Fehlermeldung erscheint im Display.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu schließen.
2. Die entsprechende Achse wird wieder auf 0 % einnivelliert.
3. Prüfen Sie, ob Messwerkzeug und Laserempfänger korrekt aufgestellt sind, und starten Sie den Modus neu.

Der Laserempfänger muss sich innerhalb des Schwenkbereichs von ±8,5 % des Messwerkzeugs befinden.

Bei Verwendung des Modus CenterFind kann sich die Einstellung beider Achsen ändern, auch wenn eine der Achsen nicht auf den Laserempfänger ausgerichtet wurde.

##

Im Modus CenterLock versucht das Messwerkzeug automatisch durch eine Auf- und Abwärtsbewegung des Rotationskopfes, den Laserstrahl auf die Mittellinie des Laserempfängers auszurichten. Im Unterschied zum Modus CenterFind wird die Position des Laserempfängers kontinuierlich geprüft und die Neigung des Messwerkzeugs automatisch angepasst. Die Neigungswerte werden nicht im Display angezeigt.

- Achten Sie beim Arbeiten mit dem Modus CenterLock sorgfältig darauf, dass Messwerkzeug und Laserempfänger nicht unbeabsichtigt bewegt werden. Durch die automatische Anpassung der Neigung bei jeder Positionsänderung kann es zu Fehlmessungen kommen.

Der Laserstrahl kann auf die X‑ oder die Y‑Achse des Messwerkzeugs ausgerichtet werden.

Der Modus CenterLock wird am Laserempfänger gestartet und beendet.

siehe Modus CenterLock (LR 65 G)

Während der Suche erscheint das Symbol CenterLock für eine oder beide Achsen im Display des Messwerkzeugs, und die Statusanzeige (12) blinkt rot.

Konnte der Laserstrahl auf die Mittellinie des Laserempfängers ausgerichtet werden, erscheint im Startbildschirm für eine bzw. beide Achsen das Symbol CenterLock. Die Neigungswerte werden nicht angezeigt.

Konnte der Laserstrahl nicht auf die Mittellinie des Laserempfängers ausgerichtet werden, wird die Rotation des Laserstrahls gestoppt und eine Fehlermeldung erscheint im Display.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu schließen.
2. Die entsprechende Achse wird wieder auf 0 % einnivelliert.
3. Prüfen Sie, ob Messwerkzeug und Laserempfänger korrekt aufgestellt sind, und starten Sie den Modus neu.

Der Laserempfänger muss sich innerhalb des Schwenkbereichs von ±8,5 % des Messwerkzeugs befinden.

Bei Verwendung des Modus CenterLock kann sich die Einstellung beider Achsen ändern, auch wenn eine der Achsen nicht auf den Laserempfänger ausgerichtet wurde.

##

Im Rotationsbetrieb können Sie den variablen Laserstrahl (8) für einen oder mehrere Quadranten der Rotationsebene ausschalten. Damit ist es möglich, die Gefährdung durch Laserstrahlung auf bestimmte Bereiche zu begrenzen. Außerdem kann die Störung anderer Geräte durch den Laserstrahl oder die Störung des Laserempfängers durch unerwünschte Reflexionen vermieden werden.

Die Abschaltung einzelner Quadranten kann nur mithilfe der Bosch Levelling Remote App gesteuert werden. Die Quadranten, in denen der Laserstrahl sichtbar ist, sind in der Anzeige Laser-Betriebsart (b) im Startbildschirm erkennbar.