# Podešavanja

##

Možete da utvrdite kojom preciznošću se prikazuje pozicija laserskog zraka na prijemnom polju (54) kao „centralna“.

Trenutno podešavanje prikaza centralne linije možete da vidite na prikazu preciznosti prijema (l).

1. Da biste promenili preciznost prijema, pritisnite više puta taster sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.

Pri svakom pritisku tastera , pojavljuje se nakratko odgovarajuća vrednost preciznosti prijema u tekstualnom prikazu (n).

Podešavanje preciznosti prijema se memoriše prilikom isključivanja.

##

Položaj laserskog zraka na prijemnom polju (54) može da se prikaže pomoću signalnog tona.

Možete promeniti jačinu zvuka ili isključiti signalni ton.

1. Za promenu odn. isključivanje signalnog tona, pritisnite više puta taster , dok se na displeju ne prikaže željena jačina zvuka.

Kod slabije jačine zvuka se pojavljuje prikaz signalnog tona (p) na displeju sa jednim stupcem, kod veće jačine zvuka sa 3 stupca, a kada je isključen signalni ton, prikaz se isključuje.

Nezavisno od podešavanja signalnog tona, pri prvom nalaženju laserskog zraka na prijemno polje (54) začuje se kao potvrda kratak ton niže jačine zvuka.

Podešavanje signalnog tona se memoriše prilikom isključivanja laserskog prijemnika.

##

Aktiviranje menija sa podešavanjima: Pritisnite istovremeno nakratko taster i taster .

Promena podešavanja u okviru podmenija: Pritisnite taster ili taster kako biste menjali između podešavanja. Poslednje izabrano podešavanje se automatski čuva prilikom napuštanja menija.

Promena podmenija: Pritisnite nakratko taster kako biste prešli u sledeći podmeni.

Napuštanje menija sa podešavanjima: Držite pritisnutim taster sve dok se meni sa podešavanjima ne zatvori. Pored toga, meni sa podešavanjima se automatski zatvara otpr. 10 s nakon poslednjeg pritiska na taster.

Sledeći podmeniji stoje na raspolaganju:

- Merna jedinica za prikaz relativne visine: Prilikom aktiviranja menija za merne jedinice, trenutno izabrana merna jedinica se pojavljuje u tekstualnom prikazu (n), dostupne merne jedinice se mogu videti u prikazu za merne jedinice (m) iznad toga.
- LED prikazi pravca (LED): Za 3 LED prikaza pravca (55), (57) kao i (56) može se menjati ili isključiti osvetljenost. Svetleće diode svetle onako kako je podešeno.
- Osvetljenje displeja (LIT): Osvetljenje displeja može da se uključi (zelena svetleća dioda svetli) ili isključi (crvena svetleća dioda svetli).
- Funkcija čuvanja poslednjeg prijema (MEM): Prikaz pravca u kom je laserski zrak napustio prijemno polje može da se uključi (zelena svetleća dioda svetli) ili isključi (crvena svetleća dioda svetli).
- LR 65 G: Funkcije centriranja (CF/CL): Postoji mogućnost biranja režima rada CenterFind (CF) i režima rada CenterLock (CL). Trenutni režim rada se pojavljuje u tekstualnom prikazu (n).

Osim podešavanja osvetljenja displeja, čuvaju se i ostala podešavanja prilikom isključivanja prijemnika lasera.

##

Displeji (58) na prednjoj i zadnjoj strani laserskog prijemnika poseduju osvetljenje. Osvetljenje displeja se uključuje:

- pri uključivanju laserskog prijemnika,
- pri svakom pritisku tastera,
- kada se laserski zrak kreće preko prijemnog polja (54).

Osvetljenje displeja se automatski isključuje:

- 30 s nakon svakog pritiska tastera, kada laserski zrak ne doseže prijemno polje,
- 2 min nakon što nijedan taster nije pritisnut i kada se pozicija laserskog zraka u prijemnom polju ne menja.

Osvetljenje displeja može da se isključi u meniju sa podešavanjima.

Podešavanje osvetljenja displeja se ne memoriše prilikom isključivanja laserskog prijemnika. Nakon uključivanja laserskog prijemnika, osvetljenje displeja je uvek uključeno.