# Prehľad možností ovládania funkcií

Funkcia | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Zapnutie/vypnutie GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Vytvorenie spojenia cez Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Pokojový režim | ● | ● | ● | − | − | ●
Zapnutie blokovania tlačidiel | − | − | − | − | − | ●
Vypnutie blokovania tlačidiel | ● | ● | − | − | − | ●
Rotačná, líniová a bodová prevádzka | ● | ● | ● | − | − | ●
Otáčanie línie/bodu v rámci roviny rotácie | ● | ● | ● | − | − | ●
Otáčanie roviny otáčania pri vertikálnej polohe | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatická funkcia päta zvislice nadol pri vertikálnej polohe | − | − | ● | − | − | ●
Zapnutie/vypnutie funkcie výstrahy pred otrasmi | ● | ● | − | − | − | ●
Zmena citlivosti funkcie výstrahy pred otrasmi | − | ● | − | − | − | ●
Prevádzka naklonenia | ● | ● | ● | − | − | ●
Zmena SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuálna prevádzka | ● | ● | − | − | − | ●
Režim CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Režim CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Parciálna projekcia | − | − | − | − | − | ●
Kalibrácia osi X a osi Y (horizontálna poloha)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibrácia osi Z (vertikálna poloha) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkcia sa musí spustiť súčasne na meracom prístroji na jednej strane a diaľkovom ovládaní, laserovom prijímači, príp. smartfóne na druhej strane.

B)

  Funkcia sa spustí buď na meracom prístroji a smartfóne spoločne alebo na laserovom prijímači.