# Ingebruikname rotatielaser

- Houd de werkzone vrij van obstakels die de laserstraal zouden kunnen reflecteren of belemmeren. Dek bijv. spiegelende of glanzende oppervlakken af. Meet niet door glazen ruiten of soortgelijke materialen heen. Door een gereflecteerde of belemmerde laserstraal kunnen de meetresultaten worden vervalst.

- Gebruik voor het markeren altijd alleen het midden van het laserpunt of de laserlijn. De grootte van het laserpunt of de breedte van de laserlijn veranderen met de afstand.

##

Horizontale positie

Verticale positie

1. Plaats het meetgereedschap in horizontale of verticale positie op een stabiele ondergrond, monteer het op het statief (43) of op de wandhouder (44) met uitlijneenheid.

Let op een stabiele positie van het meetgereedschap om onderbrekingen van het gebruik door opnieuw nivelleren te vermijden. Vanwege de hoge nivelleernauwkeurigheid reageert het meetgereedschap zeer gevoelig op trillingen en veranderingen van positie.

##

De hoofdfuncties van het meetgereedschap worden via de toetsen op het meetgereedschap evenals via de afstandsbediening (40) bestuurd. Verdere functies zijn via de afstandsbediening (40), de laserontvanger (41) of via de Bosch Levelling Remote App beschikbaar.

zie Overzicht besturingsmogelijkheden van de functies

Voor de aanduiding op het display (15) van het meetgereedschap geldt:

- Als voor de eerste keer op een functietoets (bijv. toets ) wordt gedrukt, dan verschijnen de actuele instellingen van de functie. Als de volgende keer op de functietoets wordt gedrukt, dan worden de instellingen gewijzigd.
- In het onderste gedeelte van het display verschijnen in diverse menu's softkey-symbolen (i). Met de bijbehorende, rondom het display gerangschikte functietoetsen (softkeys) kunnen de met de symbolen (i) weergegeven functies worden uitgevoerd (zie afbeelding). De symbolen tonen − afhankelijk van het bijbehorende menu − de bruikbare functietoetsen (bijv. in het menu Rotatiemodus de toets ) of aanvullende functies zoals Volgende (), Vorige () of Bevestiging ().
- Via de softkey-symbolen (i) is ook te zien of de toetsen en in het actuele menu dienen voor het omlaag hellen () of omhoog hellen () of voor het rechtsom () of linksom () draaien.
- 5 seconden nadat voor de laatste keer op een toets is gedrukt, keert de aanduiding automatisch terug naar het startscherm.
- Telkens als op een toets wordt gedrukt of bij elk signaal dat het meetgereedschap bereikt, wordt het display (15) verlicht. De verlichting dooft ongeveer 1 minuut nadat voor de laatste keer op een toets werd gedrukt.

Het hellen of draaien in verschillende functies kan worden versneld, wanneer de betreffende hellings- of draaitoetsen op het meetgereedschap of op de afstandsbediening langer worden ingedrukt.

Bij het uitschakelen van het meetgereedschap worden alle functies teruggezet naar de standaardinstelling.

##

Voer vóór de eerste ingebruikname en telkens voordat u met het werk begint, een nauwkeurigheidscontrole uit zie Nauwkeurigheidscontrole en kalibratie van het meetgereedschap.

## Inschakelen

1. Druk op de toets om het meetgereedschap in te schakelen.
2. Gedurende enkele seconden verschijnt een startsequentie, daarna het startscherm.
3. Het meetgereedschap zendt de variabele laserstraal (8) en de loodpunt naar boven (10) uit de openingen (9).

Het nivelleren begint automatisch en wordt aangegeven door het knipperende symbool voor nivellering op het display, de knipperende laserstralen en de knipperende statusaanduiding (12) zie Automatische nivellering.

Na een geslaagde nivellering verschijnt het startscherm, de laserstralen branden permanent, de rotatie begint en de statusaanduiding (12) brandt permanent groen.

## Uitschakelen

1. Houd de toets zo lang ingedrukt tot het uitschakelen-symbool op het display verschijnt om het meetgereedschap uit te schakelen.

Bij overschrijden van de maximaal toegestane gebruikstemperatuur van 50 °C verschijnt gedurende enkele seconden een waarschuwingsmelding en de statusaanduiding (12) knippert rood.

Daarna wordt het meetgereedschap ter bescherming van de laserdiode uitgeschakeld. Na het afkoelen is het meetgereedschap weer gereed voor gebruik en kan het opnieuw worden ingeschakeld.

##

Bij levering zijn meetgereedschap en de meegeleverde afstandsbediening (40) evenals de meegeleverde laserontvanger (41) al via Bluetooth® verbonden.

1. Houd de toets zo lang ingedrukt tot het symbool voor het maken van een verbinding met afstandsbediening/laserontvanger op het display verschijnt om afstandsbediening of laserontvanger te verbinden.

1. Druk om verbinding te maken met de afstandsbediening tegelijkertijd op de toets en de toets op de afstandsbediening tot de statusaanduidingen (33) en (34) beginnen te knipperen.
2. Terwijl de verbinding met de afstandsbediening wordt gemaakt, knipperen de statusaanduidingen op de afstandsbediening afwisselend groen.

1. Om verbinding met de laserontvanger te maken houdt u de toetsen en op de laserontvanger zo lang tegelijkertijd ingedrukt tot de melding voor het maken van een verbinding op het display van de laserontvanger verschijnt.

zie Verbinding met rotatielaser

Het maken van een geslaagde verbinding met de afstandsbediening of laserontvanger wordt op het display bevestigd.
Bij het maken van een geslaagde verbinding met de afstandsbediening branden de statusaanduidingen (33) en (34) op de afstandsbediening 3 s lang groen.

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, dan verschijnt een foutmelding op het display.
Als het maken van een verbinding met de afstandsbediening is mislukt, branden de statusaanduidingen (33) en (34) op de afstandsbediening 3 s lang rood.

Er kunnen 2 laserontvangers tegelijkertijd met het meetgereedschap verbonden zijn en met het meetgereedschap werken.

Als nog meer afstandsbedieningen of laserontvangers worden verbonden, dan wordt de telkens oudste verbinding gewist.

##

Het meetgereedschap is uitgerust met een Bluetooth®-module die de afstandsbediening via een smartphone met Bluetooth®-aansluiting mogelijk maakt.

Voor het gebruik van deze functie is de Bosch Levelling Remote App nodig. Deze kunt u afhankelijk van eindapparaat downloaden in de betreffende app-store (Apple‌ App Store, Google‌ Play Store‌). Scan hiervoor de QR-code hiernaast.

Informatie over de noodzakelijke systeemvereisten op de smartphone vindt u in de technische gegevens van het meetgereedschap.

Bij de afstandsbediening via Bluetooth® kunnen door slechte ontvangstomstandigheden vertragingen tussen smartphone en meetgereedschap optreden.

De functie Bluetooth® voor de afstandsbesturing per app is op het meetgereedschap standaard ingeschakeld en kan via de toets worden gedeactiveerd.

1. Druk op de toets om Bluetooth® voor de afstandsbediening via app uit te schakelen.
2. Op het startscherm verdwijnt de aanduiding verbinding via Bluetooth® (c).

1. Druk kort op de toets om Bluetooth® voor de afstandsbediening via app weer in te schakelen.

1. Het symbool voor het maken van een verbinding met de smartphone verschijnt op het display.

Zorg ervoor dat aansluiting voor Bluetooth® op uw smartphone is geactiveerd.

Het maken van een geslaagde verbinding wordt op het display bevestigd. Op het startscherm is de bestaande verbinding te zien aan de aanduiding verbinding via Bluetooth® (c).

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, dan verschijnt een foutmelding op het display.

Na het starten van de Bosch Levelling Remote App wordt de verbinding tussen smartphone en meetgereedschap tot stand gebracht. Worden meerdere actieve meetgereedschappen gevonden, kies dan het passende meetgereedschap. Wordt slechts een actief meetgereedschap gevonden, dan wordt er automatisch verbinding gemaakt.

De verbinding per Bluetooth® kan door een te grote afstand of obstakels tussen meetgereedschap en mobiel eindapparaat evenals door elektromagnetische storingen worden onderbroken. In dit geval wordt het hernieuwd opbouwen van een verbinding automatisch gestart.

Door op de toets te drukken kunt u uitsluitend de functie Bluetooth® voor de verbinding met een smartphone regelen. Het meetgereedschap zendt onafhankelijk daarvan een signaal via Bluetooth® voor de verbinding met afstandsbediening/laserontvanger. Dit signaal kunt u alleen beëindigen door het meetgereedschap uit te schakelen (of de batterijen uit de afstandsbediening of de laserontvanger te verwijderen).

##

Tijdens pauzes kunt u het meetgereedschap in de rustmodus zetten. Daarbij worden alle instellingen opgeslagen.

1. Druk kort op de toets .
2. Druk in het volgende menu zo vaak op de toets tot u de rustmodus heeft geselecteerd.
3. Bevestig uw selectie met door op de toets te drukken.

In plaats daarvan kunt u de rustmodus inschakelen door op de toets op de afstandsbediening te drukken.

Bij ingeschakelde rustmodus verschijnt op het display het symbool rustmodus. De statusaanduiding (12) knippert groen in een langzaam ritme. De schokwaarschuwingsfunctie blijft geactiveerd, alle instellingen worden opgeslagen.

1. Druk kort op de toets op het meetgereedschap of op de toets op de afstandsbediening om de rustmodus uit te schakelen.

U kunt het meetgereedschap ook tijdens de rustmodus uitschakelen. Houd hiervoor de toets zo lang ingedrukt tot het uitschakelen-symbool op het display verschijnt. Alle andere toetsen op meetgereedschap en afstandsbediening zijn gedeactiveerd.

Het in- en uitschakelen van de rustmodus is ook via de Bosch Levelling Remote App mogelijk.

##

Het toetsenbord van meetgereedschap en afstandsbediening kan via de Bosch Levelling Remote App worden vergrendeld. Op het display van het meetgereedschap verschijnt het symbool toetsenbordvergrendeling.

De toetsenbordvergrendeling kan als volgt worden opgeheven:

- via de Bosch Levelling Remote App,
- door uit- en inschakelen van het meetgereedschap via de toets
- of door gelijktijdig indrukken van de toetsen en op het meetgereedschap.