# Указания по применению

##

При помощи уровня (60) можно выверить лазерный приемник по вертикали (по отвесу). Неровно установленный лазерный приемник дает неверные показания.

##

С помощью маркировки центра (62) справа и слева на лазерном приемнике можно отмечать расположение лазерного луча, когда он проходит по центру приемного окошка (54).

При нанесении отметки следите за тем, чтобы лазерный приемник располагался строго вертикально (при горизонтальном лазерном луче) или строго горизонтально (при вертикальном лазерном луче), иначе маркировка будут смещена по отношению к лазерному лучу.

##

С помощью держателя (76) лазерный приемник можно устанавливать как на дальномерной рейке (78), так и на других вспомогательных приспособлениях шириной до 65 мм.

1. Прикрутите держатель (76) с помощью крепежного винта (79) к гнезду (64) с тыльной стороны лазерного приемника.
2. Отпустите поворотную ручку (77) крепления, наденьте крепление, напр., на дальномерную рейку (78) и снова туго затяните поворотную ручку (77).

При помощи уровня (74) можно выровнять крепление (76), а с ним и лазерный приемник, горизонтально. Неровно установленный лазерный приемник дает неверные показания.

Реперная средняя линия (75) на креплении находится на том же уровне, что и отметка середины (62), и ее можно использовать для нанесения отметки лазерного луча.

##

Если в прочном закреплении нет необходимости, лазерный приемник можно прикрепить торцом к стальным деталям с помощью магнитов (63).