# Nivelleringsautomatik

##

Efter påslagning kontrollerar mätinstrumentet vågrätt resp. lodrätt läge och utjämnar ojämnheter inom självnivelleringsområdet på ca. ±8,5 % (±5°) automatiskt.

Under nivelleringen blinkar symbolen för nivellering på displayen. Samtidigt blinkar statusindikeringen (12) på mätinstrumentet samt statusindikering för motsvarande axel ((33) resp. (34)) på fjärrkontrollen i grönt.

Tills nivelleringen har avslutats är rotationen stoppad och laserstrålarna blinkar. Efter avslutad nivellering visas startskärmen. Laserstrålarna lyser med fast ljus och rotationen börjar. Statusindikeringen (12) på mätinstrumentet samt statusindikeringen på nivellerad axel ((33) resp. (34)) på fjärrkontrollen lyser fast i grönt.

Om mätinstrumentet står mer än 8,5 % snett eller inte är placerad i horisontellt eller vertikalt läge kan nivelleringen inte utföras. På displayen visas ett felmeddelande och statusindikeringen (12) blinkar rött.

1. Placera om mätinstrumentet och avvakta nivelleringen.

Om maximal nivelleringstid har överskridits avbryts nivelleringen med ett felmeddelande.

1. Placera om mätinstrumentet.
2. Tryck in och släpp knappen för att starta om nivelleringen.

##

Är mätinstrumentet nivellerat kontrollerar det ständigt det vågräta resp. lodräta läget. Vid lägesförändringar sker nivelleringen automatiskt.

Minimala lägesändringar utjämnas utan avbrott i driften. Byggplatsens vibrationer och vindens inverkan kompenseras sålunda automatiskt.

Vid större lägesförändringar stoppas laserstrålens rotation för att undvika felmätningar under nivelleringen och laserstrålarna blinkar. På displayen visas nivelleringssymbolen. Eventuellt utlöses chockvarningsfunktionen.

## För att växla mellan horisontellt och vertikalt läge:

Mätinstrumentet upptäcker horisontellt resp. vertikalt läge automatiskt.

1. Slå från mätinstrumentet.
2. Placera om det.
3. Slå på det igen.

Om läget ändras utan avstängning och påslagning visas ett felmeddelande och statusindikeringen (12) blinkar rött i snabb takt.

1. Tryck in och släpp knappen för att starta om nivelleringen.

##

Mätinstrumentet har en chockvarningsfunktion. Den förhindrar lägesförändringar resp. skakningar hos mätinstrumentet eller, vid vibrationer i marken, nivellering i ändrad position därmed fel på grund av förskjutning av mätinstrumentet.

GRL 650 CHVG: stötvarningsfunktionen har 2 känslighetsnivåer. När mätinstrumentet slagits på är hög känslighet inställt.

## Aktivera stötvarning:

Stötvarningsfunktionen är aktiverad som standard. Den aktiveras 30 s efter påslagning av mätinstrumentet.
Under aktiveringen blinkar indikeringen stötvarningsfunktion (d) på displayen. Efter aktiveringen lyser symbolen fast.

## Stötvarning utlöst:

Om mätinstrumentets läge ändras eller om en kraftig skakning registreras utlöses en stötvarning. Laserns rotation avbryts och ett felmeddelande visas. Statusindikeringen (12) blinkar rött i snabb takt och en varningssignal med snabb tonföljd hörs.

1. Bekräfta varningsmeddelandet med genom att trycka på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen.
2. Vid arbeten med nivelleringsautomatik (inklusive lutningsdrift) startas nivelleringen automatiskt på nytt.

Kontrollera nu laserstrålens position vid en referenspunkt och korrigera ev. höjden resp. inriktningen av mätinstrumentet.

## Ändra/stänga av stötvarningsfunktion:

På startskärmen visas aktuell inställning med indikeringen stötvarning (d):

Stötvarningsfunktionen är aktiverad med hög känslighet.

GRL 650 CHVG: stötvarningsfunktionen är aktiverad med reducerad känslighet.

Stötvarningsfunktionen är inaktiverad.

1. Tryck in och släpp knappen för att ändra inställningen för stötvarningsfunktionen.
2. Tryck upprepade gånger på knappen i menyn som visas tills önskad inställning har valts.
3. Bekräfta ditt val med genom att trycka på knappen .

1. Om stötvarningsfunktionen har aktiverats startar den efter ca 30 s.

##

Om mätinstrumentet befinner sig i horisontellt läge kan X-axeln och Y-axeln lutas inom ett område på ±8,5 %, oberoende av varandra.

1. För att luta X-axeln trycker du en gång på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen.
2. Menyn för lutningsinställning av X‑axeln visas.
3. Ställ in önskad lutning med knapparna och på mätinstrumentet eller med knapparna och på fjärrkontrollen.

Om du trycker samtidigt på båda lutningsknappar på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen återställs lutningen till 0,00 %.

1. För att luta Y-axeln trycker du en gång till på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen.
2. Menyn för lutningsinställning av Y‑axeln visas.

Ställ in önskad lutning enligt beskrivningen för X‎‑axeln.

Några sekunder efter senaste knapptryck aktiveras vald lutning på mätinstrumentet. Fram tills dess att lutningsinställningen avslutas blinkar laserstrålen och symbolen för lutningsinställning i displayen.

Efter avslutad lutningsinställning visas inställt lutningsvärde för de båda axlarna. Statusindikeringen (d) på mätinstrumentet lyser fast i rött. På fjärrkontrollen lyser statusindikeringen för lutad axel ((33) och/eller (34)) fast i rött.

##

Mätinstrumentet sparar de 4 senast använda lutningsvärdena för båda axlar. Som alternativ till ny inställning av lutningen kan du hämta dessa sparade lutningskombinationer.

1. Starta lutningsfunktion för X‑axeln se Lutningsdrift vid horisontellt läge.

1. Tryck på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen för att öppna sparade lutningar.

1. Tryck upprepade gånger på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen tills önskad kombination visas på displayen.
2. Tryck på knappen på mätinstrumentet () eller på fjärrkontrollen för att bekräfta ditt val.
3. Några sekunder efter knapptryck aktiveras lutningskombinationen på mätinstrumentet se Lutningsdrift vid horisontellt läge.
4. Tryck på knappen på mätinstrumentet () eller knappen på fjärrkontrollen för att ställa in andra värden än de sparade.

1. Indikeringen återgår till inställningsmenyn lutningsdrift se Lutningsdrift vid horisontellt läge.

##

Temperaturförändringar hos mätinstrumentet kan påverka axlarnas inställda lutning.

För att undvika felaktiga mätningar justeras axlarnas lutning på nytt om inställd temperaturdifferens överskrids: mätinstrumentet nivelleras, därefter återgår det till lutningsfunktion med senast inställda värden.

Återställning av lutningen sker vid temperaturändringar på ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Med hjälp av Bosch Levelling Remote App kan du sänka temperaturdifferensen till 2 °C eller stänga av funktionen SlopeProtect. Inställningen sparas inte vid avstängning av mätinstrumentet.