# Rotasyon lazerinin işletime alınması

- Çalışma alanında, lazer ışınını yansıtabilecek veya engelleyebilecek engeller bulundurmayın. Örn. yansıtıcı veya parlak yüzeyleri örtün. Arada cam paneller veya benzeri malzemelerle varken ölçüm yapmayın. Lazer ışınının yansıması veya engellenmesi hatalı sonuçlara neden olabilir.

- İşaretlemek için her zaman lazer noktasının veya lazer çizgisinin ortasını kullanın. Lazer noktasının büyüklüğü veya lazer çizgisinin genişliği, ilgili mesafe ile değişiklik gösterir.

##

Yatay konum

Dikey konum

1. Ölçme aletini yatay veya dikey konumda sağlam bir zemine yerleştirin, bir tripoda (43) veya doğrultma üniteli bir duvar mesnedine (44) takın.

Tekrar tekrar nivelman yapmak zorunda kalmamak ve işletime ara vermemek için ölçme aletinin sağlam bir konumda olmasına dikkat edin. Yüksek nivelman hassasiyeti nedeniyle ölçme cihazı titreşim ve konum değişmelerine tepki gösterir.

##

Ölçüm aletinin ana fonksiyonları, ölçüm aletindeki tuşlar veya uzaktan kumanda (40) aracılığıyla kontrol edilir. Diğer fonksiyonlar uzaktan kumanda (40), lazer alıcı (41) veya Bosch Levelling Remote App üzerinden kullanılabilir .

Bakınız Fonksiyonların kontrol seçeneklerine genel bakış

Ölçüm aletinin ekranındaki (15) gösterge için şunlar geçerlidir:

- Bir fonksiyon tuşuna ilk kez basıldığında (örn. tuş ) fonksiyonun güncel ayarları gösterilir. Fonksiyon tuşuna yeniden basıldığında ayarlar değiştirilir.
- Ekranın alt kısmında çeşitli menülerin fonksiyon tuşu sembolleri (i) gösterilir. Ekranın etrafında düzenlenmiş ilgili fonksiyon tuşlarıyla (Softkeys) sembollerle (i) gösterilen fonksiyonlar yürütülebilir (Bakınız: Resim). Semboller ilgili menüye bağlı olarak kullanılabilir durumdaki fonksiyon tuşlarını (örn. rotasyonlu işletim menüsündeki tuş ) veya Devam (), Geri () veya Onayla () gibi ilave fonksiyonları gösterir.
- Fonksiyon tuşu sembolleri (i) ayrıca geçerli menüdeki ve tuşlarının aşağıya () veya yukarıya () eğmek veya saat yönünde () veya saat yönünün tersine () döndürmek için kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
- Tuşa en son basıldıktan 5 sn sonra gösterge otomatik olarak başlangıç ekranına döner.
- Her tuşa basıldığında veya ölçüm aletine iletilen her sinyalde ekran (15) aydınlatılır. Bu aydınlatma tuşa en son basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra söner.

Ölçüm aletindeki veya uzaktan kumandadaki eğim veya dönüş tuşlarına daha uzun süreli basıldığında çeşitli fonksiyonlardaki eğim veya dönüş işlemi hızlandırılabilir.

Ölçüm aleti kapatılırken tüm fonksiyonlar standart ayara geri döndürülür.

##

İlk devreye almadan ve herhangi bir çalışmaya başlamadan önce bir doğruluk kontrolü gerçekleştirin Bakınız Ölçüm aletinin hassaslık kontrolü ve kalibrasyonu.

## Açma

1. Ölçme aletini açmak için tuşuna basın.
2. Birkaç saniye boyunca başlangıç sekansı, ardından başlangıç ekranı gösterilir.
3. Ölçme aleti değişken lazer ışınını (8) veya yukarı doğru şakül noktasını (10) çıkış deliklerinden (9) gönderir.

Dengeleme işlemi otomatik olarak başlar ve ekrandaki dengelemeye yönelik yanıp sönen sembol, yanıp sönen lazer ışınları ve yeşil yanıp sönen durum göstergesiyle (12) gösterilir Bakınız Nivelman otomatiği.

Başarılı bir dengeleme işleminden sonra başlangıç ekranı görünür, lazer ışınları sürekli yanar, rotasyon başlar ve durum göstergesi (12) sürekli yeşil yanar.

## Kapama

1. Ölçme aletini kapatmak için ekranda kapatma sembolü görüntülenene kadar tuşu basılı tutun.

Enerjiden tasarruf etmek için ölçüm aletini sadece kullandığınız zamanlar açın.

İzin verilen maksimum işletim sıcaklığının 50 °C'yi aşması halinde birkaç saniye boyunca bir uyarı mesajı gösterilir ve durum göstergesi (12) kırmızı renkte yanıp söner.

Ardından ölçme cihazı lazer diyotunu korumak için kapatılır. Soğuduktan sonra ölçüm aleti tekrar işletmeye hazır duruma gelir ve tekrar açılabilir.

##

Teslimat durumunda ölçüm aleti, teslimat kapsamındaki uzaktan kumanda (40) ve teslimat kapsamındaki lazer alıcı (41) için Bluetooth® bağlantısı zaten kurulmuştur.

1. Uzaktan kumandayı veya lazer algılayıcıyı bağlamak için ekranda uzaktan kumanda/lazer algılayıcı ile bağlantı kurma sembolü görünene kadar tuşu basılı tutun.

1. Uzaktan kumanda ile bağlantı kurmak için, durum göstergeleri (33) ve (34) yanıp sönmeye başlayana kadar uzaktan kumanda üzerindeki tuş ve tuş 'ye aynı anda basın.
2. Uzaktan kumandanın bağlantı kurulumu sırasında, uzaktan kumandadaki durum göstergeleri dönüşümlü olarak yeşil yanıp söner.

1. Lazer algılayıcıyla bağlantı kurmak için, lazer algılayıcının ekranında bağlantı kurma mesajı görüntülenene kadar lazer algılayıcıdaki ve tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Bakınız Rotasyon lazeri bağlantısı

Uzaktan kumanda veya lazer alıcının başarılı bağlantı kurulumu ekranda onaylanır.
Uzaktan kumandaya yönelik bağlantı başarılı olmadan önce uzaktan kumandadaki durum göstergesi (33) ve (34) 3 sn boyunca yeşil renkte yanar.

Bağlantı kurulamaması halinde ekranda bir hata mesajı gösterilir.
Uzaktan kumandaya yönelik bağlantı başarısı olduğunda uzaktan kumandadaki durum göstergesi (33) ve (34) 3 sn boyunca kırmızı renkte yanar.

2 lazer alıcı aynı anda ölçüm aletine bağlı olabilir ve ölçüm aletiyle çalışılabilir.

Daha fazla uzaktan kumanda veya lazer alıcının bağlanması halinde ilgili eski bağlantı silinir.

##

Ölçme aleti, Bluetooth® arayüzüne sahip bir akıllı telefon aracılığıyla uzaktan kontrol sağlayan bir Bluetooth® modülü ile donatılmıştır.

Bu işlevi kullanmak için Bosch Levelling Remote App gereklidir. Bu uygulamayı cihazınıza göre ilgili App-Store (Apple App Store, Google Play Store) üzerinden indirebilirsiniz. Yandaki QR kodunu tarayın.

Akıllı telefonda gerekli sistem gereksinimleri hakkındaki bilgileri ölçme aletinin teknik verilerinde bulabilirsiniz.

Bluetooth® üzerinden uzaktan kumandada, zayıf sinyal alma koşulları nedeniyle akıllı telefon ile ölçme aleti arasında zaman gecikmeleri meydana gelebilir.

Uygulama üzerinden uzaktan kumanda için Bluetooth® fonksiyonu ölçme aletinde varsayılan olarak açıktır ve tuş kullanılarak devre dışı bırakılabilir.

1. Uygulama üzerinden uzaktan kumanda için Bluetooth® özelliğini kapatmak üzere tuşa basın.
2. Başlangıç ekranındaki Bluetooth® (c) bağlantı göstergesi kaybolur.

1. Uygulama üzerinden uzaktan kumanda için Bluetooth®'u tekrar açmak üzere tuşa kısa bir süre basın.

1. Akıllı telefon ile bağlantı kurulumu sembolü ekranda gösterilir.

Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth® arayüzünün etkinleştirildiğinden emin olun.

Başarılı bağlantı kurulumu ekranda onaylanır. Başlangıç ekranında mevcut bağlantı Bluetooth® (c) bağlantı göstergesinden anlaşılabilir.

Bağlantı kurulamaması halinde ekranda bir hata mesajı gösterilir.

Bosch Levelling Remote App başlatıldıktan sonra akıllı telefon ile ölçme aleti arasında bağlantı kurulur. Çok sayıda etkin ölçme aleti bulunursa uygun ölçme aletini seçin. Sadece bir etkin ölçme cihazı bulunursa otomatik bağlantı gerçekleşir.

Bluetooth® üzerinden bağlantı uzak mesafe veya ölçme cihazı ile mobil cihaz arasındaki engeller nedeniyle ve elektromanyetik parazit kaynakları nedeniyle kesilebilir. Bu durumda yeni bağlantı kurulumu otomatik olarak başlatılır.

Tuşa basarak, yalnızca bir akıllı telefona bağlanmak için Bluetooth® işlevini kontrol edebilirsiniz. Ölçme aleti, uzaktan kumanda/lazer algılayıcıya bağlantı için Bluetooth® üzerinden bağımsız olarak bir sinyal iletir. Bu sinyali sadece ölçme aletini kapatarak (veya uzaktan kumandanın veya lazer algılayıcının pillerini çıkararak) durdurabilirsiniz.

##

Çalışma aralarında ölçüm aletini uyku moduna alabilirsiniz. Bu işlem sırasında tüm ayarlar kaydedilir.

1. Tuşa kısa süreli basın.
2. Gösterilen menüde uyku modu seçilene kadar tuşa basın.
3. Seçiminizi tuşa basarak ile onaylayın.

Alternatif olarak uyku modunu uzaktan kumandada tuşa basarak da açabilirsiniz.

Uyku modu açıldığında ekranda uyku modu sembolü gösterilir. Durum göstergesi (12) yavaş tempoda yeşil renkte yanıp söner. Şok uyarı fonksiyonu aktif kalır, tüm ayarlar kaydedilir.

1. Uyku modunu kapatmak için ölçme aletindeki tuşa veya uzaktan kumandadaki tuşa kısaca basın.

Ölçüm aletini dinlenme modundayken de kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için, ekranda kapatma sembolü görünene kadar tuşu basılı tutun. Ölçme aletindeki ve uzaktan kumandadaki diğer tüm tuşlar devre dışı bırakılır.

Uyku modunu Bosch Levelling Remote App üzerinden de açıp kapatabilirsiniz.

##

Ölçüm aletinin ve uzaktan kumandanın klavyesi Bosch Levelling Remote App üzerinden kilitlenebilir. Ölçüm aletinin ekranında tuş kilidi sembolü gösterilir.

Tuş kilidi şu şekilde kaldırılabilir:

- Bosch Levelling Remote App üzerinden,
- tuş ile ölçme aletini kapatıp açarak
- veya tuşlarına ve ölçme aletine aynı anda basarak.