# Statusa indikatoru pārskats

Mērinstruments | Funkcija
--- | ---
zaļa | sarkana
◌ |  | Horizontāls stāvoklis: X un/vai Y ass nivelēšana Vertikāls stāvoklis: X ass nivelēšana
◌ |  | Miega režīms aktivizēts
● |  | Horizontāls stāvoklis: abas asis ir nivelētas. Vertikāls stāvoklis: X ass ir nivelēta.
| ◌ | Automātiska izslēgšana kļūdas ziņojuma dēļ (piem., tukša baterija/akumulators, pārsniegta darba temperatūra)
| ◌ | Režīmu CenterFind vai režīmu CenterLock neizdevās palaist skatīt Funkcijas
| ◌ | Mērinstrumenta stāvokļa maiņa, to neizslēdzot/neieslēdzot
| ◌ | Pašizlīdzināšana nav iespējama, pašizlīdzināšanas diapazona beigas
| ◌ | Aktivizēta trieciena brīdinājuma funkcija
| ◌ | Sākta mērinstrumenta kalibrēšana.
| ● | Horizontāls stāvoklis: vismaz viena ass ir slīpa vai manuālā režīmā. Vertikāls stāvoklis: X ass ir slīpa vai manuālā režīmā.

● deg pastāvīgi

◌ mirgo

Tālvadības pults | Tālvadības pults | Funkcija
--- | --- | ---
zaļa | sarkana | zaļa | sarkana
◌ |  |  |  | X ass nivelēšana (horizontāls un vertikāls stāvoklis)
|  | ◌ |  | Y ass nivelēšana (horizontāls stāvoklis)
◌ |  | ◌ |  | Tālvadības pults tiek savienota, izmantojot Bluetooth®. (Abi statusa indikatori mirgo pārmaiņus.)
● |  |  |  | X ass ir izlīdzināta (horizontāls un vertikāls stāvoklis).
|  | ● |  | Y ass ir izlīdzināta (horizontāls stāvoklis).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Tālvadības pults sekmīgi savienota, izmantojot Bluetooth®
| ● |  |  | X ass ir slīpa vai atrodas manuālā režīmā (horizontāls un vertikāls stāvoklis).
|  |  | ● | Y ass ir slīpa vai atrodas manuālā režīmā (horizontāls stāvoklis).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Savienojums ar mērinstrumentu, izmantojot Bluetooth®, nav izdevies

● deg pastāvīgi

◌ mirgo