# Eliminazione delle anomalie

Visualizzazione display livella laser rotante | Visualizzazione display ricevitore laser | Problema | Rimedio
--- | --- | --- | ---
| – | Spegnimento automatico (batteria o pile a stilo scariche) | Sostituire la batteria, oppure le pile a stilo.
| – | Spegnimento automatico (temperatura di funzionamento superata) | Attendere che lo strumento di misura torni alla normale temperatura, prima di riaccenderlo. Successivamente, verificare la precisione di misurazione e, all’occorrenza, calibrare lo strumento di misura.
| −/ PNK | Connessione al telecomando (40) o al ricevitore laser (41) non riuscita | Premere brevemente il tasto per chiudere il messaggio di errore. Avviare nuovamente la creazione del collegamento. Se non è possibile stabilire il collegamento, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti Bosch.
| – | Creazione del collegamento allo smartphone non riuscita | Premere brevemente il tasto per chiudere il messaggio di errore. Avviare nuovamente la creazione del collegamento vedi Comando a distanza tramite Bosch Levelling Remote App. Se non è possibile stabilire il collegamento, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti Bosch.
| – | Lo strumento di misura è inclinato più dell’8,5% o non è posizionato correttamente in orizzontale o in verticale. | Riposizionare lo strumento di misura, in orizzontale o in verticale. Il nuovo livellamento si avvierà automaticamente.
| – | Superamento del tempo di livellamento massimo | Riposizionare lo strumento di misura, in orizzontale o in verticale. Premere brevemente il tasto per riavviare il livellamento.
| – | Passaggio da posizione orizzontale a posizione verticale senza spegnimento e riaccensione dello strumento di misura | Premere brevemente il tasto per riavviare il livellamento.
| ERR | Calibratura dell’asse X non riuscita | Interrompere la calibratura con premendo il tasto . Assicurarsi che il campo di ricezione del ricevitore laser sia perpendicolare al corrispondente asse (X/Y) dello strumento di misura. Riavviare la calibratura.
| ERR | Calibratura dell’asse Y non riuscita
| – | Calibratura dell’asse Z non riuscita | Interrompere la calibratura con premendo il tasto . Verificare il corretto allineamento dello strumento di misura. Riavviare la calibratura.
| ERR | Modalità CenterFind in riferimento all’asse X non riuscita | Premere un tasto qualunque per chiudere il messaggio di errore. Verificare che lo strumento di misura e il ricevitore laser siano posizionati correttamente. Il ricevitore laser deve trovarsi all’interno del campo di rotazione di ±8,5% dello strumento di misura. Avviare nuovamente la modalità.
| ERR | Modalità CenterFind in riferimento all’asse Y non riuscita
GRL 650 CHVG:
| ERR | Modalità CenterLock in riferimento all’asse X non riuscita | Premere un tasto qualunque per chiudere il messaggio di errore. Verificare che lo strumento di misura e il ricevitore laser siano posizionati correttamente. Il ricevitore laser deve trovarsi all’interno del campo di rotazione di ±8,5% dello strumento di misura. Avviare nuovamente la modalità.
| ERR | Modalità CenterLock in riferimento all’asse Y non riuscita