# Ejemplos de aplicación

##

1. Coloque el instrumento de medición en posición horizontal sobre una base firme o móntelo sobre un trípode (43).

Trabajo con trípode:

1. Alinee el rayo láser a la altura deseada.
2. Transfiera o verifique la altura en el punto de incidencia.

Trabajo sin trípode:

1. Determine la diferencia de altura entre el rayo láser y la altura en el punto de referencia utilizando la tablilla de mira láser (51).
2. Transfiera o verifique la medida en el punto de incidencia del rayo considerando la diferencia de altura previamente medida.

##

Si se van a aplicar ángulos rectos o alinear tabiques, deberá alinear el punto de plomada hacia arriba (10) en paralelo a una línea de referencia (p. ej., pared).

1. Para ello, coloque el instrumento de medición en posición vertical y posiciónelo de forma que el punto de plomada hacia arriba se dirija aproximadamente en paralelo a la línea de referencia.
2. Para un posicionamiento exacto, mida la distancia entre el punto de plomada hacia arriba y la línea de referencia directamente en el instrumento de medición utilizando la tablilla de mira láser (51).
3. Mida la distancia entre el punto de plomada hacia arriba y la línea de referencia lo más lejos posible del instrumento de medición.
4. Alinee el punto de plomada hacia arriba de manera que tenga la misma distancia con la línea de referencia que cuando se mide directamente en el instrumento de medición.
5. El ángulo recto con respecto al punto de plomada hacia arriba (10) se indica mediante el rayo láser orientable (8).

##

1. Coloque el instrumento de medición en posición vertical.
2. Si el plano vertical debe transcurrir en ángulo recto con una línea de referencia (p. ej., una pared), alinee el punto de plomada hacia arriba (10) con esta línea de referencia.
3. La vertical se indica con el rayo láser orientable (8).

##

1. Para alinear la línea láser vertical o el plano de rotación con un punto de referencia en la pared, coloque el instrumento de medición en la posición vertical y alinee de forma aproximada la línea láser vertical o el plano de rotación con dicho punto de referencia.
2. Para una alineación precisa al punto de referencia, gire el plano de rotación alrededor del eje X ver Giro del plano de rotación en posición vertical.

##

Si las condiciones de luz son favorables (entorno oscuro) y si las distancias son cortas, puede trabajar sin el receptor láser. Para una mejor visibilidad del rayo láser, seleccione el modo lineal o seleccione el modo por puntos y gire el rayo láser hacia el destino.

##

En condiciones de luz desfavorables (entorno luminoso, luz solar directa) y a mayores distancias, utilice el receptor láser (41) para encontrar mejor el rayo láser.

1. Cuando trabaje con el receptor láser en el modo de rotación, elija la velocidad de rotación más alta.

##

Utilice siempre el receptor láser (41) en exteriores.

1. Si el suelo es poco seguro, monte el instrumento de medición sobre un trípode (43).

Trabaje únicamente con la función de advertencia de impacto activada para evitar mediciones erróneas durante los movimientos del terreno o las vibraciones del instrumento de medición.

##

1. Monte el instrumento de medición en posición horizontal sobre un trípode (43) y coloque el trípode fuera de la zona de encofrado.
2. Seleccione el modo de rotación.
3. Fije el receptor láser (41) con el soporte en una regla de nivelación (42).
4. Coloque la regla de nivelación sobre un punto de referencia para el encofrado.
5. Alinee la altura del receptor láser en la regla de nivelación de forma que el rayo láser variable (8) del instrumento de medición se muestre centrado. ver Indicadores de dirección
6. A continuación, coloque sucesivamente la regla de nivelación con el receptor láser en diferentes puntos de comprobación en el encofrado.

Asegúrese de que la posición del receptor láser en la regla de nivelación no varía.

1. Corrija la altura del encofrado hasta que el rayo láser se muestre en el centro de todos los puntos de comprobación.

##

1. Monte el instrumento de medición en posición horizontal sobre un trípode (43).
2. Seleccione el modo de rotación.
3. Coloque el trípode con el instrumento de medición de forma que el eje X esté alineado con la inclinación que se vaya a comprobar.
4. Ajuste la inclinación nominal como inclinación del eje X ver Modo de inclinación con posición horizontal.
5. Fije el receptor láser (41) con el soporte en una regla de nivelación (42).
6. Coloque la regla de nivelación al pie de la superficie inclinada.
7. Alinee la altura del receptor láser en la regla de nivelación de forma que el rayo láser variable (8) del instrumento de medición se muestre centrado. ver Indicadores de dirección
8. A continuación, coloque sucesivamente la regla de nivelación con el receptor láser en diferentes puntos de comprobación en la superficie inclinada.

Asegúrese de que la posición del receptor láser en la regla de nivelación no varía.

Si el rayo láser se muestra en el centro de todos los puntos de comprobación, significa que la inclinación de la superficie es correcta.