# Опис на производот и перформансите

##

Ласерскиот приемник е наменет за брзо пронаоѓање на ротирачки ласерски зраци со бранова должина којашто е наведена во техничките податоци.

Ласерскиот приемник LR 60 е особено наменет за контрола на GRL 600 CHV преку Bluetooth®, а ласерскиот приемник LR 65 G за контрола на GRL 650 CHVG.

Ласерскиот приемник е погоден за користење во внатрешен и надворешен простор.

##

Нумерирањето на прикажаните компоненти се однесува на приказот на ласерскиот приемник во сликите.

(54) | Приемно поле за ласерскиот зрак
(55) | LED-приказ за правец „Ласерски зрак над средишната линија“
(56) | LED средишна линија
(57) | LED-приказ за правец „Ласерски зрак под средишната линија“
(58) | Екран (предна и задна страна)
(59) | Звучник
(60) | Либела
(61) | Куки за закачување
(62) | Средишна ознака
(63) | Магнет
(64) | Прифат за држачот
(65) | Сериски број
(66) | Капак на преградата за батерии
(67) | Фиксирање на капакот од преградата за батерии
(68) | Копче Y‑оска
(69) | Копче X‑оска
(70) | Копче за режим
(71) | Копче за поставување точност на прием
(72) | Копче за вклучување/исклучување
(73) | Копче за сигнален тон/гласност
(74) | Либела на држачотA)
(75) | Референтна средишна линија на држачотA)
(76) | ДржачA)
(77) | Вртливо копче на држачотA)
(78) | Мерна летваA)
(79) | Завртка за прицврстување на држачотA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

### Елементи за приказ

(j) | Приказ за наполнетост на батериите на ротирачкиот ласер
(k) | Приказ за врска преку Bluetooth®
(l) | Приказ за точност на прием
(m) | Приказ на мерна единица
(n) | Приказ на текст
(o) | Приказ за правец „Ласерски зрак под средишната линија“
(p) | Приказ за сигнален тон/гласност
(q) | Приказ на средишната линија
(r) | Приказ за батеријата на ласерски приемник
(s) | Приказ за правец „Ласерски зрак над средишната линија“

##

Ласерски приемник | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Број на дел | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Оперативна температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот | 90 % | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Батерии | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® ласерски приемник
опсег на оперативна фреквенција | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
макс. јачина на пренос | 6,3 mW | 6,3 mW
макс. опсег на сигналотB) | 100 m | 100 m
класа | 1 | 1
компатибилност | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Приемни бранови должини | 600−800 nm | 500−570 nm
Приемна брзина на ротација | > 120 min−1 | > 120 min−1
Макс. работно полеD)
со GRL 600 CHV | 300 m | −
со GRL 650 CHVG | − | 325 m
Приемен агол | ±35° | ±35°
Точност на приемE)F)
многу фино | ±0,5 mm | ±0,5 mm
фино | ±1 mm | ±1 mm
средно | ±2 mm | ±2 mm
грубо | ±5 mm | ±5 mm
многу грубо | ±10 mm | ±10 mm
Времетраење на работа околу | 50 h | 50 h
ТежинаG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Димензии (должина × ширина × висина) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Вид на заштита | IP67 | IP67

A)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

B)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, регали, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

C)

  Кај Bluetooth®-уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth®-уредите мора да поддржуваат SPP профил.

D)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

E)

  во зависност од растојанието помеѓу ласерскиот приемник и ротациониот ласер, како и од класата на ласер и видот на ротациониот ласер

F)

  Точноста на приемот може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

G)

  Тежина без батерии

Серискиот број на спецификационата плочка (65) служи за јасна идентификација на вашиот ласерски приемник.