# Mode manuel

Il est possible de désactiver le mode Nivellement automatique ( mode manuel).

- En position horizontale : séparément pour les deux axes,
- En position verticale : uniquement pour l’axe X (impossible pour l’axe Y en position verticale).

En mode manuel, l’outil de mesure peut être incliné de n’importe quel angle.

Les axes peuvent en plus être inclinés séparément dans une plage de ±8,5 % sur l’outil de mesure. En mode manuel, l’angle d’inclinaison des axes n’est pas affiché sur l’écran.

La LED d’état (12) de l’outil de mesure s’allume en rouge quand

- en position horizontale, au moins un axe est réglé en mode manuel,
- en position verticale, l’axe X est réglé en mode manuel.

Sur la télécommande, la LED d’état axe X (33) ou la LED d’état axe Y (34) s’allume en rouge quand l’axe correspondant est réglé sur mode manuel.

Le mode manuel ne peut pas être activé à partir de la télécommande.

## Mode manuel en position horizontale

1. Actionnez de façon répétée la touche jusqu’à obtenir la configuration de réglage souhaitée des deux axes.
2. Dans l’exemple représenté, le nivellement automatique est désactivé pour l’axe X mais pas pour l’axe Y.

## Inclinaison des axes

1. Actionnez la touche pendant que le menu mode manuel est affiché.

Si le nivellement automatique n’a été désactivé que pour un axe, vous ne pouvez modifier que l’inclinaison de cet axe.

1. Si les deux axes se trouvent en mode manuel, vous pouvez commuter entre les axes en actionnant à nouveau la touche .

1. Sur l’écran clignote le symbole de l’axe dont l’inclinaison peut être modifiée.

1. Inclinez l’axe souhaité avec les touches et jusqu’à obtenir l’angle voulu.

## Mode manuel en position verticale

1. Pour désactiver le nivellement automatique pour l’axe X, actionnez une fois la touche . (En position verticale, il est impossible de niveler l’axe Y.)

## Inclinaison de l’axe X

1. Actionnez la touche pendant que le menu mode manuel est affiché.
2. Le symbole de l’axe X clignote sur l’écran.
3. Inclinez l’axe X avec les touches et jusqu’à obtenir l’angle voulu.

## Rotation de l’axe Y

1. Actionnez à nouveau la touche pendant que le menu mode manuel est affiché.
2. Le symbole de l’axe Y clignote sur l’écran.
3. Faites tourner l’axe Y avec les touches et jusqu’à obtenir la position voulue.