# Príklady postupov

##

1. Postavte merací prístroj v horizontálnej polohe na pevný podklad alebo namontujte na statív (43).

Práca so statívom:

1. Nastavte laserový lúč do požadovanej výšky.
2. Preneste resp. skontrolujte výšku v cieľovom mieste.

Práca bez statívu:

1. Zistite výškový rozdiel medzi laserovým lúčom a výškou v referenčnom bode pomocou cieľovej tabuľky lasera (51).
2. Preneste resp. skontrolujte nameraný výškový rozdiel v cieľovom mieste.

##

Ak sa majú naznačiť pravé uhly alebo vyrovnať medzisteny, pätu zvislice je nutné vyrovnať nahor (10) rovnobežne s referenčnou líniou (napr. stenou).

1. Postavte merací prístroj vo vertikálnej polohe a umiestnite ho tak, aby päta zvislice prebiehala nahor približne paralelne so vzťažnou líniou.
2. Pre presné umiestnenie odmerajte vzdialenosť medzi pätou zvislice nahor a vzťažnou líniou priamo na meracom prístroji pomocou cieľovej tabuľky lasera (51).
3. Odmerajte znova vzdialenosť medzi pätou zvislice nahor a vzťažnou líniou podľa možnosti v čo najväčšej vzdialenosti od meracieho prístroja.
4. Vyrovnajte pätu zvislice nahor tak, aby mala rovnaký odstup od vzťažnej línie ako pri meraní priamo na meracom prístroji.
5. Pravý uhol k päte zvislici nahor (10) sa zobrazí variabilným laserovým lúčom (8).

##

1. Postavte merací prístroj do vertikálnej polohy.
2. Ak má vertikálna rovina prebiehať v pravom uhle k vzťažnej línii (napr. stena), potom vyrovnajte pätu zvislice nahor (10) na tejto vzťažnej línii.
3. Zvislica sa zobrazí variabilným laserovým lúčom (8).

##

1. Keď chcete nastaviť zvislú laserovú líniu alebo rovinu rotácie na nejakom referenčnom bode na stene, postavte rotačný laser do vertikálnej polohy a vyrovnajte laserovú líniu, resp. rovinu rotácie približne na referenčný bod.
2. Na presné vyrovnanie vzhľadom na referenčný bod otočte rovinu rotácie okolo osi X pozri Otáčanie roviny otáčania pri vertikálnej polohe.

##

Za priaznivých svetelných pomerov (tmavé okolie) a na krátke vzdialenosti môžete pracovať bez laserového prijímača. Pre lepšiu viditeľnosť laserového lúča zvoľte buď líniovú prevádzku, alebo vyberte bodovú prevádzku a laserový lúč otočte okolo cieľového miesta.

##

Pri nepriaznivých svetelných podmienkach (svetlé okolie, priame slnečné žiarenie) a na veľké vzdialenosti použite na lepšie vyhľadanie laserových línií laserový prijímač (41).

1. Zvoľte pri práci s laserovým prijímačom rotačnú prevádzku s maximálnou rýchlosťou rotácie laserového lúča.

##

Vo vonkajšom prostredí by ste mali vždy používať laserový prijímač (41).

1. Pri práci na neistej podlahe namontuje merací prístroj na statív (43).

Pracujte len s aktivovanou funkciou výstraha pred otrasom, aby sa zabránilo chybným meraniam pri pohybe podlahy alebo otrasoch meracieho prístroja.

##

1. Namontujte merací prístroj v horizontálnej polohe na statív (43) a statív postavte mimo oblasti debnenia.
2. Zvoľte rotačnú prevádzku.
3. Upevnite laserový prijímač (41) pomocou držiaka na meraciu latu (42).
4. Nasaďte meraciu latu na referenčný bod pre debnenie.
5. Laserový prijímač výškovo vyrovnajte na meracej late tak, aby sa variabilný laserový lúč (8) meracieho prístroja zobrazil ako stredový. pozri Indikácie smeru
6. Nasaďte potom meraciu latu s laserovým prijímačom postupne na rôzne kontrolné miesta na debnení.

Dávajte pozor, aby poloha laserového prijímača na meracej late zostala nezmenená.

1. Korigujte výšku debnenia, kým sa laserový lúč nezobrazí na všetkých kontrolných miestach ako stredový.

##

1. Namontujte merací prístroj v horizontálnej pozícii na statív (43).
2. Zvoľte rotačnú prevádzku.
3. Statív s meracím prístrojom postavte tak, aby os X bola vyrovnaná v jednej línii s kontrolovaným naklonením.
4. Nastavte požadované naklonenie ako naklonenie osi X pozri Sklonová prevádzka pri horizontálnej polohe.
5. Upevnite laserový prijímač (41) pomocou držiaka na meraciu latu (42).
6. Nasaďte meraciu latu na pätu naklonenej plochy.
7. Laserový prijímač výškovo vyrovnajte na meracej late tak, aby sa variabilný laserový lúč (8) meracieho prístroja zobrazil ako stredový. pozri Indikácie smeru
8. Nasaďte potom meraciu latu s laserovým prijímačom postupne na rôzne kontrolné miesta na naklonenej ploche.

Dávajte pozor, aby poloha laserového prijímača na meracej late zostala nezmenená.

Keď sa laserový lúč zobrazí na všetkých kontrolných miestach ako stredový, naklonenie plochy je správne.