# Күй индикаторларына шолу

Өлшеу құралы | Функция
--- | ---
жасыл | қызыл
◌ |  | Көлденең күй: X және/немесе Y осі бойынша нивелирлеу әрекеті Тік күй: X осі бойынша нивелирлеу әрекеті
◌ |  | Демалыс режимі іске қосылған
● |  | Көлденең күй: осьтердің екеуі де нивелирленеді. Тік күй: X осі нивелирленеді.
| ◌ | Ақау туралы хабарға байланысты автоматты түрде өшіп қалу (мысалы, батарея/аккумулятор заряды таусылған, жұмыс температурасынан асырылды)
| ◌ | CenterFind немесе CenterLock режимі іске қосылды қараңыз Функциялар
| ◌ | Өлшеу құралы күйінің қосусыз/өшірусіз өзгеруі
| ◌ | Өздігінен нивелирлеу мүмкін емес, өздігінен нивелирлеу диапазонының соңы
| ◌ | Соққы туралы ескерту функциясы іске қосылды
| ◌ | Өлшеу құралын калибрлеу әрекеті іске қосылды.
| ● | Көлденең күй: кем дегенде бір ось еңкейтілген немесе қолмен басқару режимінде. Тік күй: X осі еңкейтілген немесе қолмен басқару режимінде.

● үздіксіз жанып тұр

◌ жыпылықтап тұр

Қашықтан басқару құралы | Қашықтан басқару құралы | Функция
--- | --- | ---
жасыл | қызыл | жасыл | қызыл
◌ |  |  |  | X осі бойынша нивелирлеу әрекеті (көлденең және тік күй)
|  | ◌ |  | Y осі бойынша нивелирлеу әрекеті (көлденең күй)
◌ |  | ◌ |  | Қашықтан басқару құралы Bluetooth® арқылы қосылған. (Екі күй индикаторы кезектесіп жыпылықтайды.)
● |  |  |  | X осін нивелирлеу орындалуда (көлденең және тік күй).
|  | ● |  | Y осін нивелирлеу орындалуда (көлденең күй).
● (3 с) |  | ● (3 с) |  | Қашықтан басқару құралы Bluetooth® арқылы сәтті түрде қосылды
| ● |  |  | X осі еңкейтілген немесе қолмен басқару режимінде (көлденең және тік күй).
|  |  | ● | Y осі еңкейтілген немесе қолмен басқару режимінде (көлденең күй).
| ● (3 с) |  | ● (3 с) | Өлшеу құралына Bluetooth® арқылы қосылу сәтсіз аяқталды

● үздіксіз жанып тұр

◌ жыпылықтап тұр