# Dépannage

Affichage texte (n) | Problème | Solution
--- | --- | ---
PNK | Échec de l’établissement d’une connexion Bluetooth® avec le laser rotatif GRL 600 CHV ou GRL 650 CHVG | Actionnez brièvement la touche Marche/Arrêt du laser rotatif pour faire disparaître le message d’erreur. Réessayez ensuite d’établir la connexion. S’il n’est pas possible d’établir la connexion, adressez-vous au service après-vente Bosch.
ERR | Échec du calibrage du laser rotatif GRL 600 CHV ou GRL 650 CHVG | Lisez et observez le contenu de la notice d’utilisation du GRL 600 CHV ou GRL 650 CHVG.
Échec du mode CenterFind ou du mode CenterLock | Actionnez n’importe quelle touche pour faire disparaître le message d’erreur. Avant de réactiver la fonction, contrôlez la position du laser rotatif et de la cellule de réception laser.
LR 65 G :
ERR et CL alternativement | Le mode CenterFind ne peut pas être activé car le laser rotatif se trouve déjà dans le mode CenterLock. | Activez le mode CenterFind sur les deux cellules de réception et redémarrez la fonction.
ERR et CF alternativement | Le mode CenterLock ne peut pas être activé car le laser rotatif se trouve déjà dans le mode CenterFind. | Activez le mode CenterLock sur les deux cellules de réception et redémarrez la fonction.