# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

##

Su terazisi (60) yardımı ile lazer alıcısını dikey (hizalı) olarak doğrultabilirsiniz. Eğik olarak yerleştirilmiş lazer alıcı hatalı ölçmeye neden olur.

##

Lazer alıcının sağ ve sol tarafındaki merkezi işaretlerle (62) lazer ışını algılama alanının (54) ortasından geçiyorsa, lazer ışınının konumunu işaretleyebilirsiniz.

Lazer alıcısını işaretleme esnasında tam olarak dikey (yatay lazer ışınında) veya yatay (dikey lazer ışınında) doğrultmaya dikkat edin, aksi takdirde işaretler lazer ışınına göre yer değiştirir.

##

Lazer alıcıyı tutucu (76) yardımıyla hem bir ölçüm latasına (78) hem de başka yardımcı gereçler ile 65 mm’ye kadar olan genişliğe sabitleyebilirsiniz.

1. Tutucu düzeneğini (76) tespit vidası (79) ile lazer alıcısının arka tarafındaki yuvaya (64) vidalayın.
2. Tutucu düzeneğinin döner düğmesini (77) gevşetin, tutucu düzeneğini örneğin ölçüm latası (78) üzerinde kaydırın ve döner düğmeyi (77) tekrar sıkın.

Su terazisi (74) yardımı ile tutucu düzeneği (76) ve onunla birlikte lazer alıcısını yatay olarak doğrultabilirsiniz. Eğik olarak yerleştirilmiş lazer alıcı hatalı ölçmeye neden olur.

Tutucu düzeneğindeki orta hat referansı (75) orta işaret (62) ile aynı yüksekliktedir ve lazer ışınının işaretlenmesi için kullanılabilir.

##

Güvenli bir sabitleme mutlaka gerekli değilse, lazer alıcısının mıknatıslar (63) yardımı ile çelik parçalara sabitleyebilirsiniz.