# Funkciju vadības iespēju pārskats

Funkcija | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG ieslēgšana/izslēgšana | ● | ● | − | − | − | −
Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Miega režīms | ● | ● | ● | − | − | ●
Tastatūras bloķēšanas ieslēgšana | − | − | − | − | − | ●
Tastatūras bloķēšanas izslēgšana | ● | ● | − | − | − | ●
Rotācijas, līnijas un punkta režīms | ● | ● | ● | − | − | ●
Līnijas/punkta pagriešana rotācijas plaknē | ● | ● | ● | − | − | ●
Rotācijas plaknes pārvietošana, mērinstru‌men‌tam atrodoties vertikālā stāvoklī | ● | ● | ● | − | − | ●
Automātiska svērteņa punkta pozīcija uz leju vertikālā pozīcijā | − | − | ● | − | − | ●
Trieciena brīdinājuma funkcijas ieslēgšana/izslēgšana | ● | ● | − | − | − | ●
Trieciena brīdinājuma funkcijas jutības izmainīšana | − | ● | − | − | − | ●
Darba režīms ar nolieci | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect mainīšana (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuālais režīms | ● | ● | − | − | − | ●
Režīms CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Režīms CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Daļēja projekcija | − | − | − | − | − | ●
X un Y ass kalibrēšana (horizontāls stāvoklis)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Z ass kalibrēšana (vertikāls stāvoklis) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkcija no vienas puses vienlaikus jāieslēdz mērinstrumentā un tālvadības pultī, no otras puses –viedtālrunī.

B)

  Funkcija tiek ieslēgta vai nu mērinstrumentā un viedtālrunī kopā, vai lāzera starojuma uztvērējā.