# Pila

## Colocar/cambiar las pilas

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso en el receptor láser.

1. Gire el enclavamiento (67) de la tapa del ‌compartimento de las pilas a su posición (p. ej. con una moneda).
2. Abra la tapa del compartimento de pilas (66) y coloque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representación en el lado interior del compartimento de pilas.

Reemplace siempre simultáneamente todas las pilas. Utilice sólo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

1. Cierre la tapa del compartimento de las pilas (66) y gire el bloqueo (67) de la tapa del ‌compartimento de las pilas a la posición .

El indicador de pilas (r) indica el estado de carga de las pilas del receptor láser:

Indicador | Capacidad
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Retire las pilas del receptor láser, si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado. Las pilas pueden corroerse si se almacena en el receptor láser durante un periodo de tiempo prolongado.

## Indicador de estado de carga del láser de rotación

El indicador de estado de carga (j) indica el estado de carga del acumulador o de las pilas del láser de rotación, si el láser de rotación está conectado y hay una conexión Bluetooth® entre el receptor láser y el láser de rotación.

Indicador | Capacidad
--- | ---
| 60–100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %