# Батарея

## Батареяларды салу/алмастыру

Лазер қабылдағышы үшін сілтілі марганец батареяларын пайдалануға кеңес беріледі.

1. Батарея бөлімі қақпағының бекіткішін (67) күйіне (мысалы, тиынмен) бұраңыз.
2. Батарея бөлімінің қақпағын (66) ашып, батареяларды салыңыз.

Батарея бөлімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстердің дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Барлық батареяларды бір уақытта алмастырыңыз. Тек бір өндіруші ұсынған және қуаты бірдей батареяларды пайдаланыңыз.

1. Батарея бөлімінің қақпағын (66) жауып, батарея бөлімі қақпағының бекіткішін (67) күйіне бұраңыз.

Батарея индикаторында (r) лазер қабылдағышындағы батареялардың заряд деңгейі көрсетіледі:

Индикатор | Қуаты
--- | ---
| 50−100%
| 5−50%
| 2−5%
| 0−2%

- Лазер қабылдағышын ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, одан батареяларды шығарып алыңыз. Лазер қабылдағышында ұзақ уақыт сақтауда жатқан батареяларды тот басуы мүмкін.

## Ротациялық лазердің заряд деңгейі индикаторы

Заряд деңгейінің индикаторы (j) ротациялық лазер қосулы болған және лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер арасында Bluetooth® арқылы қосылым бар болғанда ротациялық лазер аккумуляторы не батареяларының заряд деңгейін көрсетеді.

Индикатор | Қуаты
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%