# Автоматическое нивелирование

##

После включения измерительный инструмент проверяет точность нивелирования в горизонтальном или вертикальном положении и автоматически компенсирует неровности в пределах диапазона самонивелирования прим. ±8,5 % (±5°).

В процессе нивелирования на дисплее мигает символ нивелирования. Одновременно с этим индикатор состояния (12) на измерительном инструменте, а также индикаторы состояния соответствующих осей ((33) или (34)) на пульте дистанционного управления мигают зеленым светом.

До завершения нивелирования вращение останавливается и лазерные лучи мигают. После успешного завершения нивелирования включается стартовый экран. Лазерные лучи светятся непрерывно и начинается вращение. Индикатор состояния (12) на измерительном инструменте, а также индикаторы состояния нивелированных осей ((33) или (34)) на пульте дистанционного управления светятся непрерывно зеленым цветом.

Если измерительный инструмент стоит под уклоном более 8,5 % или расположен не горизонтально или вертикально, нивелирование продолжаться не может. На дисплее отображается сообщение об ошибке, а индикатор состояния (12) мигает красным светом.

1. Расположите измерительный инструмент заново и подождите, пока не пройдет автоматическое самонивелирование.

Если максимальная продолжительность нивелирования превышена, нивелирование прекращается и выводится сообщение об ошибке.

1. Заново расположите измерительный инструмент.
2. Коротко нажмите кнопку , чтобы начать нивелирование.

##

Нивелированный измерительный инструмент постоянно проверяет свое горизонтальное или вертикальное положение. При изменении положения автоматически производится самонивелирование.

Минимальные изменения положения компенсируются без прерывания эксплуатации. При этом автоматически компенсируются сотрясения грунта или погодные воздействия.

При более крупных изменениях положения для предотвращения сообщений об ошибке во время процесса нивелирования вращение лазерного луча прекращается и лазерные лучи мигают. На дисплее появляется символ нивелирования. При необходимости срабатывает функция предупреждения о сотрясениях.

## Переключение между горизонтальным и вертикальным положениями:

Измерительный инструмент самостоятельно распознает горизонтальное или вертикальное положение.

1. Выключите измерительный инструмент.
2. Заново расположите его.
3. Снова включите электроинструмент.

Если положение изменяется без выключения/включения, отображается сообщение об ошибке и индикатор состояния (12) часто мигает красным цветом.

1. Коротко нажмите кнопку , чтобы начать нивелирование.

##

Измерительный инструмент оснащен функцией предупреждения о сотрясениях. При изменении положения, сотрясениях измерительного инструмента или вибрации грунта эта функция предотвращает самонивелирование в новом положении и, таким образом, ошибки, вызываемые сдвигом измерительного инструмента.

GRL 650 CHVG: Функция предупреждения о сотрясениях имеет 2 уровня чувствительности. После включения измерительного инструмента установлен высокий уровень чувствительности.

## Активация предупреждения о сотрясениях:

Функция предупреждения о сотрясениях стандартно является включенной. Она активируется через прибл. 30 с после включения измерительного инструмента.
В процессе включения индикатор предупреждения о сотрясениях (d) мигает на дисплее. После включения индикатор светится непрерывно.

## Сработало предупреждение о сотрясениях:

Предупреждение о сотрясениях активируется при изменении положения измерительного инструмента или при регистрации сильного сотрясения. Вращение лазера прекращается и отображается сообщение об ошибке. Индикатор состояния (12) часто мигает красным цветом и часто раздается предупреждающий сигнал.

1. Подтвердите предупреждение с помощью , нажав на кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ.
2. При работах с автоматическим нивелированием (включая режим наклона) нивелирование автоматически перезапускается.

Проверьте положение лазерного луча по реперной точке и при необходимости подкорректируйте высоту или ориентацию измерительного инструмента.

## Настройка/отключение функции предупреждения о сотрясениях:

На стартовом экране текущая настройка отображается при помощи индикатора предупреждения о сотрясениях (d):

Функция предупреждения о сотрясениях установлена с высоким уровнем чувствительности.

GRL 650 CHVG: Функция предупреждения о сотрясениях установлена с низким уровнем чувствительности.

Функция предупреждения о сотрясениях выключена.

1. Коротко нажмите кнопку , чтобы изменить настройку функции предупреждения о сотрясениях.
2. В следующем меню нажимайте кнопку , пока не будет выбрана необходимая настройка.
3. Подтвердите выбор с помощью , нажав кнопку .

1. После включения функции предупреждения о сотрясениях она активируется через прибл. 30 с.

##

При горизонтальном положении измерительного инструмента ось X и ось Y можно независимо друг от друга наклонять в пределах диапазона ±8,5 %.

1. Для наклона оси X один раз нажмите кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ.
2. Появляется меню настройки наклона оси X.
3. Кнопками или на измерительном инструменте или кнопками или на пульте ДУ установите требуемый наклон.

Одновременное нажатие обеих кнопок наклона на измерительном инструменте или пульте дистанционного управления возвращает наклон к значению 0,00 %.

1. Для наклона оси Y снова нажмите кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ.
2. Появляется меню настройки наклона оси Y.

Установите требуемый наклон в соответствии с описанием для оси X.

Через несколько секунд после последнего нажатия кнопки устанавливается выбранный наклон измерительного инструмента. До завершения настройки наклона мигает лазерный луч и символ настройки наклона на дисплее.

По завершении настройки наклона на стартовом экране отображаются настроенные значения наклона для обеих осей. Индикатор состояния (d) на измерительном инструменте непрерывно светится красным светом. На пульте дистанционного управления индикатор состояния наклоненной оси ((33) и/или (34)) непрерывно светится красным светом.

##

Измерительный инструмент сохраняет последние 4 значения наклона, использованные для обеих осей. В качестве альтернативы переустановке наклона вы можете установить эти сохраненные комбинации наклона.

1. Запустите работу в режиме наклона для оси X см. Режим наклона при горизонтальном положении.

1. Нажмите кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ для вызова сохраненных значений наклона .

1. Нажимайте кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ, пока на дисплее не будет выбрана нужная комбинация.
2. Нажмите кнопку на измерительном инструменте () или пульте ДУ, чтобы подтвердить выбор.
3. Через несколько секунд после нажатия кнопки измерительный инструмент принимает комбинацию наклона см. Режим наклона при горизонтальном положении.
4. Нажмите кнопку на измерительном инструменте () или кнопку на пульте ДУ, чтобы установить новые значения, отличающиеся от сохраненных.

1. Дисплей вернется в меню настроек режима наклона см. Режим наклона при горизонтальном положении.

##

Изменения температуры измерительного инструмента могут повлиять на установленный по осям наклон.

Чтобы избежать неточностей при измерении, при превышении заданной разницы температур наклон осей выстраивается заново: измерительный инструмент выравнивается, затем возвращается в режим наклона с последними заданными значениями.

Наклон сбрасывается при изменении температуры на ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: с помощью Bosch Levelling Remote App можно уменьшить разность температур до 2 °C или выключить функцию SlopeProtect. При выключении измерительного инструмента установка не сохраняется.