# Funkcijų priskyrimas

Funkcija galima su LR 60 ir | GRL 600 CHV | Rotacinis lazerinis nivelyras su raudonu lazerio spinduliu (600−800 nm)
--- | --- | ---
Rotacinio lazerinio nivelyro įkrovos būklės indikatorius | ● | −
Lazerio spindulio padėties krypties indikatoriai | ● | ●
Santykinio aukščio rodmuo | ● | ●
Režimas „CenterFind“ | ● | −

Funkcija galima su LR 65 G ir | GRL 650 CHVG | Rotacinis lazerinis nivelyras su žaliu lazerio spinduliu (500−570 nm)
--- | --- | ---
Rotacinio lazerinio nivelyro įkrovos būklės indikatorius | ● | −
Lazerio spindulio padėties krypties indikatoriai | ● | ●
Santykinio aukščio rodmuo | ● | ●
Režimas „CenterFind“ | ● | −
„CenterLock“ režimas | ● | −