# Batería/pila

El aparato de medición puede funcionar tanto con pilas de ‌tipo comercial como con un acumulador de iones de litio ‌Bosch.

No utilice acumuladores comunes (p. ej. hidruro metálico de níquel).

##

- Utilice únicamente los cargadores que se enumeran en los datos técnicos. Solamente esos cargadores están especialmente adaptados a los acumuladores de litio que se utilizan en su herramienta de medición.

Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cargue completamente el acumulador.

### Indicador del estado de carga de la batería

Si se retira el acumulador del instrumento de medición, se puede ver el estado de carga a través de los LED verdes del indicador del estado de carga del acumulador.

Presione la tecla del indicador de estado de carga o para visualizar el estado de carga.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

No todos los tipos de batería tienen un indicador de nivel de carga.

#### Tipo de acumulador GBA 18V...

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 60–100 %
Luz permanente 2 × verde | 30–60 %
Luz permanente 1 × verde | 5–30 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %

#### Tipo de acumulador ProCORE18V...

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 5 × verde | 80–100 %
Luz permanente 4 × verde | 60–80 %
Luz permanente 3 × verde | 40–60 %
Luz permanente 2 × verde | 20–40 %
Luz permanente 1 × verde | 5–20 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %

### Indicaciones para el trato óptimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Únicamente almacene el acumulador en el margen de temperatura desde −20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumulador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración del acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

##

Para el funcionamiento de la herramienta de medición se recomiendan pilas alcalinas de manganeso.

Coloque las pilas en el adaptador de pilas (22).

Observe la polaridad correcta conforme a la representación en el adaptador de pilas.

Reemplace siempre simultáneamente todas las pilas. Utilice sólo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

- Retire las pilas del aparato de medición, si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado. Las pilas pueden corroerse si se almacena en el aparato de medición durante un periodo de tiempo prolongado.

El adaptador de pilas está destinado exclusivamente para su uso en los instrumentos de medición de Bosch previstos para este fin.

##

1. Mueva el bloqueo (2) de la tapa del compartimento de las pilas a la posición y abra la tapa del compartimento de las pilas (1).
2. Presione la tecla de desbloqueo (23) y retire la batería (24) o el adaptador de pilas (22) del compartimento de las pilas. No use la fuerza.
3. Deslice una batería cargada (24) o el adaptador de pilas (22) con las pilas colocadas en el compartimento de pilas, hasta que encaje perceptiblemente.
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas (1) y deslice el enclavamiento (2) a la posición .

##

El indicador del estado de carga (e) en la pantalla muestra el estado de carga del acumulador o de las pilas:

Indicador | Capacidad
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %

Si el acumulador o las pilas están agotados, aparece un mensaje de advertencia durante unos segundos y la indicación de estado (12) parpadea en rojo a intervalos rápidos. A continuación, se desconecta el instrumento de medición.