# Батерия

## Използване/смяна на батериите

За работа с лазерния приемник са препоръчва използването на алкално-манганови батерии.

1. Завъртете фиксирането (67) на капака на отделението за батерии на позиция (напр. с монета).
2. Отворете капака на отделението за батерии (66) и поставете батерии.

Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.

Заменяйте винаги всички батерии едновременно. Използвайте винаги батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

1. Затворете капака на отделението за батерии (66) и завъртете фиксирането (67) на капака на отделението за батерии на позиция .

Дисплеят за батериите (r) показва състоянието на зареждане на батериите на лазерния приемник:

Индикация | Капацитет
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Ако продължително време няма да използвате лазерния приемник, изваждайте батериите от него. Батериите могат да корозират при по-дълго съхранение в лазерния приемник.

## Индикация за състоянието на зареждане ротационен лазер

Индикацията за състоянието на зареждане (j) показва състоянието на зареждане на акумулаторната батерия, респ. батериите на ротационния лазер, ако ротационният лазер е включен и има връзка през Bluetooth® между лазерния приемник и ротационния лазер.

Индикация | Капацитет
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %