# Преглед на възможностите за управление на функциите

Функция | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Включване/изключване GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Изграждане на свързване през Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Режим готовност | ● | ● | ● | − | − | ●
Включване на блокажа на клавиатурата | − | − | − | − | − | ●
Изключване на блокажа на клавиатурата | ● | ● | − | − | − | ●
Ротационен, линеен и точков режим | ● | ● | ● | − | − | ●
Завъртане на линия/точка в ротационната равнина | ● | ● | ● | − | − | ●
Завъртане на равнината на въртене при вертикално положение на уреда | ● | ● | ● | − | − | ●
Автоматична функция с отвес надолу при вертикално положение | − | − | ● | − | − | ●
Изключване/включване на функцията за предупреждение при удар | ● | ● | − | − | − | ●
Промяна на чувствителността на функцията за предупреждение при удар | − | ● | − | − | − | ●
Режим на работа под наклон | ● | ● | ● | − | − | ●
Промяна на SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Ръчен режим | ● | ● | − | − | − | ●
Режим CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Режим CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Частична проекция | − | − | − | − | − | ●
Калибриране X и Y-ос (хоризонтално положение)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Калибриране Z-ос (вертикално положение) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Функцията трябва едновременно да се стартира върху измервателния уред от една страна и дистанционното управление, лазерния приемник, респ. смартфона от друга страна.

B)

  Функцията се стартира върху измервателния уред и смартфона заедно или върху лазерния приемник.