# A funkciók vezérlési lehetőségeinek áttekintése

Funkció | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG be-/kikapcsolása | ● | ● | – | – | – | –
Összekapcsolás felépítése a Bluetooth® alkalmazásávalA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Alvó üzemmód | ● | ● | ● | – | – | ●
A billentyűzet reteszelésének bekapcsolása | – | – | – | – | – | ●
A billentyűzet reteszelésének kikapcsolása | ● | ● | – | – | – | ●
Forgó, vonal és pont üzemmód | ● | ● | ● | – | – | ●
Vonal/pont elforgatása a forgási síkon belül | ● | ● | ● | – | – | ●
A forgási sík elforgatása függőleges helyzet mellett | ● | ● | ● | – | – | ●
Automatikus alsó függőleges vetítési pont funkció függőleges helyzet esetén | – | – | ● | – | – | ●
A rázkódási figyelmeztetési funkció be-/kikapcsolása | ● | ● | – | – | – | ●
A rázkódási figyelmeztetési funkció érzékenységének megváltoztatása | – | ● | – | – | – | ●
Dőlt helyzetű üzem | ● | ● | ● | – | – | ●
A SlopeProtect megváltoztatása (GRL 650 CHVG) | – | – | – | – | – | ●
Kézi üzem | ● | ● | – | – | – | ●
CenterFind üzemmód | – | – | – | ● | ● | –
CenterLock üzemmód | – | – | – | – | ● | –
Részleges kivetítés | – | – | – | – | – | ●
Az X‑ és Y‑tengely kalibrálása (vízszintes helyzet)B) | ● | ● | – | ● | ● | ●
A Z‑tengely kalibrálása (függőleges helyzet) | ● | ● | – | – | – | ●

A)

  A funkciót egyidejűleg kell bekapcsolni egyrészt a mérőműszeren, másrészt a távirányítón, a lézer vevőkészüléken, illetve az okostelefonon.

B)

  A funkciót vagy a mérőműszeren és az okostelefonon együtt vagy a lézer vevőkészüléken lehet elindítani.