# التغلب على الاختلالات

مبين وحدة عرض جهاز الليزر الدوار | مبين وحدة عرض مستقبل الليزر | المشكلة | العلاج
--- | --- | --- | ---
| − | الفصل الأوتوماتيكي (فراغ المركم أو البطاريات) | قم بتغيير المركم أو البطاريات.
| − | الفصل الأوتوماتيكي (تجاوز درجة حرارة التشغيل) | دع عدة القياس تتكيف مع درجة الحرارة، قبل تشغيلها. بعدها افحص دقة القياس وقم بمعايرة عدة القياس عند اللزوم.
| −/PNK | فشل إنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد (40) أو بمستقبل الليزر (41) | اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لغلق بلاغ الخطأ. قم ببدء إنشاء الاتصال مجددا. إذا تعذر إنشاء الاتصال، فتوجه إلى خدمة عملاء Bosch.
| − | فشل إنشاء الاتصال بالهاتف الذكي | اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لغلق بلاغ الخطأ. قم ببدء إنشاء الاتصال مجددا انظر التحكم عن بعد بواسطة Bosch Levelling Remote App. إذا تعذر إنشاء الاتصال، فتوجه إلى خدمة عملاء Bosch.
| − | العدة الكهربائية مائلة بنسبة تزيد عن 8,5 % وليست في الوضع الأفقي أو العمودي الصحيح. | اضبط موضع عدة القياس من جديد إما على الوضع الرأسي أو الوضع العمودي. تبدأ عملية ضبط الاستواء الجديدة أوتوماتيكيا.
| − | تجاوز أقصى زمن تسوية | اضبط موضع عدة القياس من جديد إما على الوضع الرأسي أو الوضع العمودي. اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لإعادة تشغيل عملية التسوية.
| − | التنقل بين الوضع الأفقي والوضع العمودي دون إطفاء عدة القياس وتشغيلها | اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لإعادة تشغيل عملية التسوية.
| ERR | فشل معايرة المحور X‏ | قم بإيقاف عملية المعايرة باستخدام من خلال الضغط على الزر . تأكد أن نطاق استقبال مستقبل الليزر عمودي على المحور المعني (X/Y) لعدة القياس. ابدأ عملية المعايرة مجددا.
| ERR | فشل معايرة المحور Y‏
| − | فشل معايرة المحور Z‏ | قم بإيقاف عملية المعايرة باستخدام من خلال الضغط على الزر . تحقق من المحاذاة الصحيحة لأداة القياس. ابدأ عملية المعايرة مجددا.
| ERR | فشل وضع CenterFind بالنسبة للمحور X‏ | اضغط على أي زر لغلق بلاغ الخطأ. تأكد من أن عدة القياس ومستقبل الليزر واقفان بشكل صحيح. يجب أن يوجد مستقبل الليزر داخل نطاق حركة ±8,5 % لعدة القياس. قم بتشغيل الوضع مجددًا.
| ERR | فشل وضع CenterFind بالنسبة للمحور Y‏
GRL 650 CHVG:
| ERR | فشل وضع CenterLock بالنسبة للمحور X‏ | اضغط على أي زر لغلق بلاغ الخطأ. تأكد من أن عدة القياس ومستقبل الليزر واقفان بشكل صحيح. يجب أن يوجد مستقبل الليزر داخل نطاق حركة ±8,5 % لعدة القياس. قم بتشغيل الوضع مجددًا.
| ERR | فشل وضع CenterLock بالنسبة للمحور Y‏