# Druhy provozu

##

Vyrovnání osy X a Y je vyznačeno nad rotační hlavou na krytu. Značky leží přesně nad zářezy pro vyrovnání (16) na dolním okraji krytu a na dolním držadle. Pomocí zářezů pro vyrovnání můžete vyrovnávat měřicí přístroj podél os.

##

Všechny 3 druhy provozu jsou možné ve vodorovné i svislé poloze měřicího přístroje.

Rotační provoz
Rotační provoz je zvlášť vhodný při použití přijímače laseru. Můžete volit mezi různými rychlostmi rotace.

Čárový provoz
V tomto druhu provozu se variabilní laserový paprsek pohybuje v omezeném úhlu rozevření. Tím je zvýšena viditelnost laserového paprsku oproti rotačnímu provozu. Můžete volit mezi různými úhly rozevření.

Bodový provoz
V bodovém provozu je dosaženo nejlepší viditelnosti variabilního laserového paprsku. Slouží např. k jednoduchému přenosu výšek nebo ke kontrole vyrovnání.

Čárový a bodový provoz nejsou vhodné pro použití s přijímačem laseru (41).

##

Po každém zapnutí se měřicí přístroj nachází v rotačním provozu se standardní rychlostí rotace (600 min–1).

1. Pro přepnutí z čárového na rotační provoz stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání.

1. Pro změnu rychlosti rotace stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná rychlost.

Na počáteční obrazovce je uvedena nastavená rychlost na zobrazení rychlosti rotace (a).

Při pracích s přijímačem laseru by měla být zvolena nejvyšší rychlost rotace. Při práci bez laserového přijímače zmenšete pro lepší viditelnost laserového paprsku rychlost rotace a používejte brýle pro práci s laserem (50).

##

1. Pro přepnutí do čárového, resp. bodového provozu stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání.

1. Pro změnu úhlu rozevření stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný druh provozu.
2. Úhel rozevření se při každém stisknutí stupňovitě zmenšuje, až je dosaženo bodového provozu.
3. Při 360° se měřicí přístroj znovu nachází v rotačním režimu, rychlost rotace odpovídá naposledy nastavené rychlosti.

Na základě setrvačnosti se může laser nepatrně vychylovat přes koncové body laserové čáry.

##

Při čárovém a bodovém provozu můžete laserovou čáru resp. laserový bod polohovat v rovině rotace laseru. Je možné otáčení o 360°.

1. Stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovládání pro otáčení proti směru hodinových ručiček.
2. Stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovládání pro otáčení po směru hodinových ručiček.

##

Při svislé poloze měřicího přístroje můžete laserový bod, laserovou čáru nebo rovinu rotace pro jednoduché zarovnání nebo paralelní vyrovnání otáčet v rozsahu ±8,5 % kolem osy X.

1. Pro spuštění funkce stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání.
2. Zobrazí se nabídka nastavení sklonu osy Y, symbol osy Y bliká.

1. Pro otočení roviny rotace držte stisknuté tlačítko , resp. na měřicím přístroji nebo tlačítko resp. na dálkovém ovládání tak dlouho, dokud není dosažena požadovaná poloha.

##

Pro zaměření měřicího přístroje ve svislé poloze na referenční bod na podlaze můžete variabilní laserový paprsek (8) otočit jako kolmý bod dolů. Funkci kolmého bodu lze spustit pouze pomocí dálkového ovládání nebo pomocí Bosch Levelling Remote App.

Variabilní laserový paprsek jako kolmý bod není samonivelační. Proto zajistěte, aby byl měřicí přístroj při spuštění funkce kolmého bodu znivelovaný.

1. Pro spuštění funkce kolmého bodu dolů stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Během svislého vyrovnání proměnlivého laserového paprsku se na displeji zobrazí symbol funkce kolmého bodu.
3. Po úspěšném vyrovnání se na úvodní obrazovce zobrazí ukazatel funkce kolmého bodu (f).