# Параметри

##

Можете да зададете с каква точност се изобразява позицията на лазерния лъч върху светлочувствителното поле (54) като "централно".

Актуалната настройка на индикацията за середна линия се вижда в индикацията за точност на приемане (l).

1. За да се промени точността на приемане, натискайте бутона дотогава, докато желаната настройка не се покаже на дисплея.

При всяко натискане на бутона за кратко се показва съответната стойност на точността на приемане в текстовата индикация (n).

При изключване на точността на приемане при изключване се запазва.

##

Позицията на лазерния лъч спрямо свето‌чувст‌вителното поле (54) може да бъде сигнали‌зи‌рана чрез звук.

Можете да промените силата на звуковия сигнал или да го изклю‌чите.

1. За смяна, респ. за изключване на звуковия сигнал натиснете бутона , докато на дисплея се изобрази желаната сила на звука.

При малка сила на звука индикацията за сигнален тон (p) на дисплея има само една чертичка, при голяма сила - три чертички, при изключен сигнален тон тя угасва.

Независимо от настройката на сигналния тон при първото достигане на лазерния лъч до светлочувствителното поле (54) за потвърждаване прозвучава къс тон с ниска сила на звука.

Настройката на сигналния тон се запаметява при изключване на лазерния приемник.

##

Извикване на меню с настройки: Натиснете едновременно за кратко бутон и бутон .

Промяна на настройката в рамките на подменю: Натиснете бутона или бутон , за да сменяте между настройките. Последно избраната настройка се запаметява автоматично при напускане на менюто.

Смяна на подменю: Натиснете за кратко бутона , за да преминете в следващото подменю.

Напускане на менюто с настройки: Натиснете за дълго бутона за режим докато менюто с настройки не се прекрати. Алтернативно менюто с настройки се прекратява автоматично ок. 10 s след последното натискане на бутон.

Следните подменюта са на разположение:

- Единица за мярка на индикацията за относителна височина: При извикване на менюто с мерни единици се показва актуално избраната единица за мярка в индикацията за текст (n), наличните единици за мярка се виждат в индикацията за единица за мярка (m).
- Светодиодни индикации за посока (LED): 3-те светодиодни индикации за посока (55), (57), както и (56) могат да се променят по яркост или да се изключват. Светодиодите светят съответно в избраната настройка.
- Осветление на дисплея (LIT): Осветлението на дисплея може да се включи (зеленият светодиод свети) или да се изключи (червеният светодиод свети).
- Функция за запаметяване на последното приемане (MEM): Индикацията на посоката, в която лазерният лъч е напуснал светлочувствителното поле, може да се включи (зеленият светодиод свети) или изключи (червеният светодиод свети).
- LR 65 G: Center функции (CF/CL): Може да се избира между режим CenterFind (CF) и режим CenterLock (CL). Актуалният режим се показва в текстовата индикация (n).

Освен настройката на осветлението на дисплея всички настройки се запазват при изключване на лазерния приемник.

##

Дисплеите (58) от предната и задната страна на лазерния приемник разполагат с осветление на дисплея. Осветлението на дисплея се включва:

- при включване на лазерния приемник,
- при всяко натискане на бутон,
- ако лазерният лъч се премести през светлочувствителното поле (54).

Осветлението на дисплея се изключва автоматично:

- 30 s след всяко натискане на бутон, ако никакъв лазерен лъч не е достигнал светлочувствителното поле,
- 2 min от последното натискане на бутон и ако позицията на лазерния лъч в светлочувствителното поле не се промени.

Осветлението на дисплея може да се изключи в менюто с настройки.

При изключване на лазерния приемник настройката за осветлението на дисплея не се запазва. След включването на лазерния приемник осветлението на дисплея винаги се включва.