# Mise en marche

- Évitez tous les obstacles susceptibles de réfléchir le faisceau laser ou de lui faire obstacle. Recouvrez les surfaces brillantes ou miroitantes. N’effectuez pas de mesures à travers des vitres ou matériaux similaires. Les résultats de mesure risquent d’être faussés en cas de réflexion ou d’obstruction du faisceau laser.

##

1. Placez la cellule de réception de manière à ce que le faisceau laser puisse atteindre la zone de réception (54).
2. Ajustez-la de façon à ce que le faisceau laser touche la zone de réception transversalement (comme représenté sur la figure).
3. En cas d’utilisation de la cellule de réception en combinaison avec un laser rotatif offrant le choix entre plusieurs modes de fonctionnement, sélectionnez sur le laser rotatif le mode horizontal ou vertical avec la vitesse de rotation la plus élevée.

##

- À la mise en marche de la cellule de réception, un puissant signal sonore peut retentir. Veillez pour cette raison à tenir la cellule de réception éloignée des oreilles ou d’autres personnes lors de sa mise en marche. Le puissant signal sonore émis peut provoquer des séquelles auditives.

1. Actionnez la touche pour activer la cellule de réception.
2. Tous les indicateurs et toutes les LED s’allument brièvement et un signal sonore peut retentir.
3. Pour éteindre la cellule de réception, actionnez la touche jusqu’à ce que toutes les LED s’allument brièvement et que l’écran s’éteigne.

Lorsque vous éteignez la cellule de réception, tous les réglages sont mémorisés sauf le réglage relatif à l’éclairage de l’écran.

Si aucune touche n’est actionnée pendant env. 10 min et si aucun faisceau laser n’atteint la zone de réception (54) pendant 10 min, la cellule de réception s’éteint automatiquement pour ménager les piles.

##

À la livraison, le laser rotatif et la cellule de réception fournie sont déjà appairés via Bluetooth®.

L’état connecté est signalé par l’indicateur Connexion Bluetooth® (k) sur l’écran de la cellule de réception.

1. Pour reconnecter la cellule de réception ou pour connecter une cellule de réception supplémentaire au laser rotatif, actionnez sur le laser rotatif la touche jusqu’à ce qu’apparaisse sur l’écran le symbole pour l’établissement d’une connexion à la télécommande/cellule de réception laser.
2. Maintenez ensuite actionnées les touches et de la cellule de réception jusqu’à ce que P‑‑ apparaisse au niveau de l’affichage texte (n) de la cellule de réception.

L’établissement réussi de la connexion est confirmé sur l’écran du laser rotatif. Il apparaît POK au niveau de l’affichage texte (n) de la cellule de réception.

S’il n’est pas possible d’établir la connexion entre le laser rotatif et la cellule de réception, il apparaît PNK au niveau de l’affichage texte (n) de la cellule de réception ainsi qu’un message d’erreur sur le laser rotatif signalant l’échec de la connexion. Pour le dépannage, consultez la notice d’utilisation du laser rotatif.

##

La position du faisceau laser dans la zone de réception (54) est indiquée sur les écrans avant et arrière (58) de la cellule de réception par les indicateurs de direction « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (o), « Faisceau laser en-dessus de la ligne médiane » (s) ou par l’indicateur « Ligne médiane » (q).

Si souhaité, la position du faisceau laser dans la zone de réception peut aussi être indiquée :

- par la LED rouge « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (57), la LED bleue « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane » (55) et la LED verte « Ligne médiane » (56) sur la face avant de la cellule de réception,
- par un signal sonore.

Lorsque le faisceau laser traverse pour la première fois la zone de réception (54) un court signal sonore retentit toujours et la LED rouge « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (57) ainsi que la LED bleue « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane » (55) s’allument brièvement (même si le signal sonore et/ou les LED de direction sont désactivés).

Cellule de réception trop basse : Si le faisceau laser atteint la partie supérieure de la zone de réception (54), l’indicateur de direction « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane » (s) est visible sur l’écran.

Si les LED de direction sont activées, la LED bleue « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane » (55) s’allume.
Si la fonction Signal sonore est activée, un signal sonore de faible fréquence retentit.

1. Déplacez alors la cellule de réception vers le haut dans le sens de la flèche.
2. À l’approche de la ligne médiane, seule la pointe de l’indicateur de direction « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane » (s) est visible.

Cellule de réception trop haute : Si le faisceau laser atteint la partie inférieure de la zone de réception (54), l’indicateur de direction « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (o) est visible sur l’écran.

Si les LED de direction sont activées, la LED rouge « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (57) s’allume.
Si la fonction Signal sonore est activée, un signal sonore de fréquence rapide retentit.

1. Déplacez alors la cellule de réception vers le bas dans le sens de la flèche.
2. À l’approche de la ligne médiane, seule la pointe de l’indicateur de direction « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (o) est visible.

Cellule de réception au centre : Si le faisceau laser atteint la zone de réception (54) à la hauteur de la ligne médiane, l’indicateur « Ligne médiane » (q) est visible sur l’écran.

Si les LED de direction sont activées, la LED verte « Ligne médiane » (56) s’allume.
Si la fonction Signal sonore est activée, un signal continu retentit.

Fonction de mémorisation du dernier signal reçu : Si la cellule de réception est déplacée de sorte que le faisceau laser quitte la zone de réception (54), la dernière direction affichée, à savoir « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane » (s) ou « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane » (o) clignote brièvement. Cet affichage peut être activé et désactivé dans le menu de paramétrage.

##

Quand un faisceau laser atteint la zone de réception (54), il apparaît au niveau de l’affichage texte (n) la distance entre le faisceau et la ligne médiane de la cellule de réception comme valeur absolue.

L’unité d’affichage de hauteur (« mm » ou « in ») peut être modifiée dans le menu Paramètres.