# Přehled ukazatele stavu

Měřicí přístroj | Funkce
--- | ---
Zelená | Červená
◌ |  | Vodorovná poloha: proces nivelace osy X a/nebo Y Svislá poloha: proces nivelace osy X
◌ |  | Aktivace klidového režimu
● |  | Vodorovná poloha: Obě osy jsou znivelované. Svislá poloha: Osa X je znivelovaná.
| ◌ | Automatické vypnutí kvůli chybovému hlášení (např. baterie/akumulátor prázdné, překročena provozní teplota)
| ◌ | Režim CenterFind, resp. režim CenterLock spuštěný viz Funkce
| ◌ | Změna polohy měřicího přístroje bez vypnutí/zapnutí
| ◌ | Samonivelace není možná, konec rozsahu samonivelace
| ◌ | Aktivovaná funkce signalizace otřesů
| ◌ | Je spuštěná kalibrace měřicího přístroje.
| ● | Vodorovná poloha: Minimálně jedna osa je nakloněná nebo v ručním provozu. Svislá poloha: Osa X je nakloněná nebo v ručním provozu.

● trvale svítí

◌ bliká

Dálkové ovládání | Dálkové ovládání | Funkce
--- | --- | ---
Zelená | Červená | Zelená | Červená
◌ |  |  |  | Nivelační postup osy X (vodorovná a svislá poloha)
|  | ◌ |  | Nivelační postup osy Y (vodorovná poloha)
◌ |  | ◌ |  | Dálkové ovládání je spojeno přes Bluetooth®. (Oba ukazatele stavu blikají střídavě.)
● |  |  |  | Osa X je nivelizovaná (vodorovná a svislá poloha).
|  | ● |  | Osa Y je nivelizovaná (vodorovná poloha).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Dálkové ovládání je úspěšně spojeno přes Bluetooth®
| ● |  |  | Osa X je skloněná nebo v ručním provozu (vodorovná a svislá poloha).
|  |  | ● | Osa Y je skloněná nebo v ručním provozu (vodorovná poloha).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Spojení přes Bluetooth® s měřicím přístrojem se nezdařilo

● trvale svítí

◌ bliká