# Pregled indikatora statusa

Mjerni alat | Funkcija
--- | ---
Zelena | Crvena
◌ |  | Horizontalni položaj: niveliranje X-osi i/ili Y-osi Vertikalni položaj: niveliranje X-osi
◌ |  | Stanje mirovanja je aktivirano
● |  | Horizontalni položaj: Obje osi su nivelirane. Vertikalni položaj: X-os je nivelirana.
| ◌ | Automatsko isključivanje zbog poruke pogreške (npr. prazna baterija/aku-baterija, prekoračena radna temperatura)
| ◌ | Pokrenut je način rada CenterFind ili načina rada CenterLock vidi Funkcije
| ◌ | Promjena položaja mjernog alata bez isključivanja/uključivanja
| ◌ | Samoniveliranje nije moguće, kraj područja samoniveliranja
| ◌ | Funkcija upozoravanja pri šoku je aktivirana
| ◌ | Kalibriranje mjernog alata je pokrenuto.
| ● | Horizontalni položaj: Najmanje jedna os je nagnuta ili u ručnom načinu rada. Vertikalni položaj: X-os je nagnuta ili u ručnom načinu rada.

● stalno svijetli

◌ treperi

Daljinski upravljač | Daljinski upravljač | Funkcija
--- | --- | ---
Zelena | Crvena | Zelena | Crvena
◌ |  |  |  | Niveliranje X-osi (horizontalni i vertikalni položaj)
|  | ◌ |  | Niveliranje Y-osi (horizontalni položaj)
◌ |  | ◌ |  | Daljinski upravljač povezuje se putem funkcije Bluetooth®. (Oba indikatora statusa trepere naizmjence.)
● |  |  |  | X-os je iznivelirana (horizontalni i vertikalni položaj).
|  | ● |  | Y-os je iznivelirana (horizontalni položaj).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Daljinski upravljač je uspješno povezan putem funkcije Bluetooth®
| ● |  |  | X-os je nagnuta ili u ručnom načinu rada (horizontalni i vertikalni položaj).
|  |  | ● | Y-os je nagnuta ili u ručnom načinu rada (horizontalni položaj).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Povezivanje putem funkcije Bluetooth® s mjernim alatom nije uspjelo

● stalno svijetli

◌ treperi