# Επισκόπηση των ενδείξεων κατάστασης

Όργανο μέτρησης | Λειτουργία
--- | ---
πράσινο | κόκκινο
◌ |  | Οριζόντια θέση: Διαδικασία χωροστάθμισης του άξονα X και/ή του άξονα Y Κάθετη θέση: Διαδικασία χωροστάθμισης του άξονα X
◌ |  | Κατάσταση αδράνειας ενεργοποιημένη
● |  | Οριζόντια θέση: Οι δύο άξονες είναι χωροσταθμημένοι. Κάθετη θέση: Ο άξονας X είναι χωροσταθμημένος.
| ◌ | Αυτόματη απενεργοποίηση λόγω μηνύματος σφάλματος (π.χ. μπαταρία/επαναφορτιζόμενη άδεια, υπέρβαση θερμοκρασίας λειτουργίας)
| ◌ | Η λειτουργία CenterFind ή η λειτουργία CenterLock ξεκίνησε βλέπε Λειτουργίες
| ◌ | Αλλαγή θέσης του οργάνου μέτρησης χωρίς απενεργοποίηση/ενεργοποίηση
| ◌ | Η αυτοχωροστάθμηση δεν είναι δυνατή, τέλος της περιοχής αυτοχωροστάθμησης
| ◌ | Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών ενεργοποιήθηκε
| ◌ | Η βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησης ξεκίνησε.
| ● | Οριζόντια θέση: Το λιγότερο ένας άξονας είναι κεκλιμένος ή στη χειροκίνητη λειτουργία. Κάθετη θέση: Ο άξονας X είναι κεκλιμένος ή στη χειροκίνητη λειτουργία.

● συνεχώς αναμμένη

◌ αναβοσβήνει

Τηλεχειριστήριο | Τηλεχειριστήριο | Λειτουργία
--- | --- | ---
πράσινο | κόκκινο | πράσινο | κόκκινο
◌ |  |  |  | Διαδικασία χωροστάθμισης άξονα X (οριζόντια και κάθετη θέση)
|  | ◌ |  | Διαδικασία χωροστάθμισης άξονα Y (οριζόντια θέση)
◌ |  | ◌ |  | Το τηλεχειριστήριο συνδέεται μέσω Bluetooth®. (Οι δύο ενδείξεις κατάστασης αναβοσβήνουν εναλλάξ.)
● |  |  |  | Ο άξονας X είναι χωροσταθμημένος (οριζόντια και κάθετη θέση).
|  | ● |  | Ο άξονας Y είναι χωροσταθμημένος (οριζόντια θέση).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Τηλεχειριστήριο επιτυχώς συνδεδεμένο μέσω Bluetooth®
| ● |  |  | Ο άξονας X είναι κεκλιμένος ή στη χειροκίνητη λειτουργία (οριζόντια και κάθετη θέση).
|  |  | ● | Ο άξονας Y είναι κεκλιμένος ή στη χειροκίνητη λειτουργία (οριζόντια θέση).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Η σύνδεση μέσω Bluetooth® με το όργανο μέτρησης απέτυχε

● συνεχώς αναμμένη

◌ αναβοσβήνει