# Remedierea defecţiunilor

Indicatoarele de pe afişajul nivelei laser rotative | Indicatoarele de pe afişajul receptorului laser | Problemă | Remediere
--- | --- | --- | ---
| − | Deconectare automată (acumulatorul, respectiv bateriile sunt descărcate) | Înlocuiţi acumulatorul, respectiv bateriile.
| − | Deconectare automată (temperatură de funcţionare depăşită) | Lasă aparatul de măsură să se răcească înainte de a-l conecta. Apoi verifică precizia de măsurare şi calibrează aparatul de măsură, dacă este necesar.
| −/PNK | Asocierea la telecomandă (40), respectiv la receptorul laser (41) a eşuat | Apasă scurt tasta , pentru a închide mesajul de eroare. Porneşte din nou procesul de asociere. Dacă asocierea nu este posibilă, contactează centrul de asistenţă tehnică Bosch.
| − | Asocierea cu smartphone-ul a eşuat | Apasă scurt tasta , pentru a închide mesajul de eroare. Porneşte din nou procesul de asociere vezi Comanda de la distanţă prin intermediul Bosch Levelling Remote App. Dacă asocierea nu este posibilă, contactează centrul de asistenţă tehnică Bosch.
| − | Aparatul de măsură este înclinat mai mult de 8,5% sau nu se află în poziţia orizontală sau verticală corectă. | Repoziţionează aparatul de măsură pe orizontală sau pe verticală. Noua nivelare este reiniţializată automat.
| − | Depăşirea timpului maxim de nivelare | Repoziţionează aparatul de măsură pe orizontală sau pe verticală. Apasă scurt tasta , pentru a reporni nivelarea.
| − | Schimbarea între poziţia orizontală şi poziţia verticală fără oprirea/pornirea aparatului de măsură | Apasă scurt tasta , pentru a reporni nivelarea.
| ERR | Calibrarea axei X a eşuat | Întrerupe calibrarea cu , apăsând tasta . Asigură-te că câmpul de recepţie al receptorului laser este vertical pe axa corespunzătoare (X/Y) a aparatului de măsură. Reporneşte calibrarea.
| ERR | Calibrarea axei Y a eşuat
| − | Calibrarea axei Z a eşuat | Întrerupe calibrarea cu , apăsând tasta . Verifică alinierea corectă a aparatului de măsură. Reporneşte calibrarea.
| ERR | Modul CenterFind a eşuat în raport cu axa X | Apasă o tastă oarecare, pentru a închide mesajul de eroare. Verifică dacă aparatul de măsură şi receptorul laser sunt montate corect. Receptorul laser trebuie să se încadreze în raza de pivotare de ±8,5% a aparatului de măsură. Porneşte din nou modul.
| ERR | Modul CenterFind a eşuat în raport cu axa Y
GRL 650 CHVG:
| ERR | Modul CenterLock a eşuat în raport cu axa X | Apasă o tastă oarecare, pentru a închide mesajul de eroare. Verifică dacă aparatul de măsură şi receptorul laser sunt montate corect. Receptorul laser trebuie să se încadreze în raza de pivotare de ±8,5% a aparatului de măsură. Porneşte din nou modul.
| ERR | Modul CenterLock a eşuat în raport cu axa Y