# Fonksiyonlar

##

CenterFind modunda ölçme aleti, döner başlığı yukarı ve aşağı hareket ettirerek lazer ışınını otomatik olarak lazer algılayıcının merkez çizgisiyle hizalamaya çalışır. Lazer ışını ölçme aletinin X eksenine veya Y eksenine konumlandırılabilir.

Lazer algılayıcıda CenterFind modu başlatılır.

Bakınız CenterFind modu

Arama sırasında, ölçme aletinin ekranında eksenlerden biri veya her ikisi için CenterFind sembolü belirir ve durum göstergesi (12) kırmızı yanıp söner.

Lazer ışını, lazer algılayıcının merkez çizgisiyle hizalanabilirse; CenterFind modu otomatik olarak sonlandırılır ve bulunan eğim başlangıç ekranında görüntülenir.

Lazer ışını, lazer alıcının merkez çizgisiyle hizalanamazsa; lazer ışınının rotasyonu durdurulur ve ekranda bir hata mesajı görüntülenir.

1. Hata mesajını kapatmak için herhangi bir tuşa basın.
2. İlgili eksen tekrar %0'a dengelenir.
3. Ölçüm aletinin ve lazer alıcının doğru şekilde kurulup kurulmadığını kontrol ediniz ve modu yeniden başlatınız.

Lazer alıcı, ölçüm aletinin % ±8,5 dönüş aralığı içinde olmalıdır.

CenterFind modunu kullanırken, eksenlerden biri lazer algılayıcıya hizalanmasa bile her iki eksenin ayarı değişebilir.

##

CenterFind modunda ölçme aleti otomatik olarak rotasyon başlığının yukarı aşağı hareketleri ile lazer ışınını lazer algılayıcının orta çizgisine hizalamaya çalışır. CenterFind modundan farklı olarak, lazer algılayıcının konumu sürekli kontrol edilir ve ölçme aletinin eğimi otomatik olarak ayarlanır. Eğim değerleri ekranda gösterilmez.

- CenterLock modu ile çalışırken, ölçme aletinin ve lazer algılayıcının istenmeden hareket ettirilmediğinden emin olun. Eğimin otomatik uyarlanması nedeniyle konum değiştirildiğinde hatalı ölçümler ortaya çıkabilir.

Lazer ışını ölçüm aletinin X eksenine veya Y eksenine konumlandırılabilir.

Lazer algılayıcıda CenterLock modu başlatılır ve sonlandırılır.

Bakınız CenterLock modu (LR 65 G)

Arama sırasında, ölçme aletinin ekranında eksenlerden biri veya her ikisi için CenterLock sembolü belirir ve durum göstergesi (12) kırmızı yanıp söner.

Lazer ışını, lazer algılayıcının merkez çizgisiyle hizalanabilirse; başlangıç ekranında bir veya her iki eksenin CenterLock sembolü görünür. Eğim değerleri görüntülenmez.

Lazer ışını, lazer alıcının merkez çizgisiyle hizalanamazsa; lazer ışınının rotasyonu durdurulur ve ekranda bir hata mesajı görüntülenir.

1. Hata mesajını kapatmak için herhangi bir tuşa basın.
2. İlgili eksen tekrar %0'a dengelenir.
3. Ölçüm aletinin ve lazer alıcının doğru şekilde kurulup kurulmadığını kontrol ediniz ve modu yeniden başlatınız.

Lazer alıcı, ölçüm aletinin % ±8,5 dönüş aralığı içinde olmalıdır.

CenterLock modunu kullanırken, eksenlerden biri lazer algılayıcıya hizalanmasa bile her iki eksenin ayarı değişebilir.

##

Rotasyonlu işletimde değişken lazer ışınını (8) rotasyon düzleminde bir veya birden fazla çeyrek düzlem için kapatabilirsiniz. Böylece lazer ışınına maruz kalma belirli bölgelerle kısıtlanabilir. Ayrıca diğer cihazların lazer ışını nedeniyle arızalanması veya lazer alıcının istenmeyen yansımalar nedeniyle arızalanması önlenebilir.

Münferit çeyrek düzlemler yalnızca Bosch Levelling Remote App yardımıyla kapatılabilir. Lazer ışınının göründüğü çeyrek düzlemler başlangıç ekranındaki lazer işletim türü göstergesinde (b) görülebilir.