# Precisionskontroll och kalibrering av mätinstrumentet

Precisionskontrollen och kalibreringen får endast utföras av välutbildad och kvalificerad personal. Kännedom om gällande regler för att göra en precisionskontroll eller kalibrering av ett mätinstrument krävs.

För att hålla resultatens noggrannhet stabil över tid ska du minst en gång om året göra en kalibrering eller låta kontrollera mätinstrumentet hos en Bosch-kundtjänst.

##

Den största påverkan kommer från omgivningstemperaturen. Särskilt temperaturskillnader från golvet och uppåt kan distrahera laserstrålen.

För att minimera termisk påverkan från värme som stiger upp från golvet rekommenderas användning av mätinstrumentet på ett stativ. Ställ också mätinstrumentet i mitten av arbetsytan om möjligt.

Förutom yttre påverkan kan även apparatspecifik påverkan (som fall eller stötar) leda till avvikelser. Kontrollera därför nivelleringsnoggrannheten innan varje gång du börjar arbeta.

Om mätinstrumentet överskrider maximal avvikelse vid kontrollen av nivelleringsprecisionen ska du göra en kalibrering eller låta kontrollera mätinstrumentet hos en Bosch-kundtjänst.

##

För ett tillförlitligt och precist resultat rekommenderas kontroll av nivelleringsprecisionen på en fri mätsträcka på 30 m på fast underlagg framför en vägg. Utför en komplett mätning för vardera axel.

1. Montera mätinstrumentet i horisontalläge på 30 m avstånd från väggen på ett stativ eller ställ upp det på ett fast plant underlag.
2. Slå på mätinstrumentet.

1. Märk efter avslutad nivellering upp laserstrålens mitt på väggen (punkt Ⅰ).

1. Vrid mätinstrumentet i 180° utan att ändra höjden.
2. Låt mätinstrumentet nivelleras.
3. Markera mitten av laserstrålen på väggen (punkt Ⅱ).

Se till att punkt Ⅱ ligger lodrätt över resp. under punkt Ⅰ.

4. Vrid mätinstrumentet 90° och upprepa mätproceduren för den andra axeln.

På mätsträckan 30 m är maximalt tillåten avvikelse ±1,5 mm. Differensen d mellan punkterna Ⅰ och Ⅱ får därför vid varje mätning vara högst 3 mm.

##

För kontroll behöver du en fri mätsträcka på fast underlag framför en 10 m hög vägg.

1. Fäst en lodlina på väggen.
2. Ställ upp mätinstrumentet i vertikalläge på ett fast, plant underlag.
3. Slå på mätinstrumentet och låt det nivelleras.
4. Rikta in mätinstrumentet så att laserstrålen går exakt mot mitten på laserlinans övre ända.
5. Differensen d mellan laserstrålen och lodlinan vid linans undre ända anger mätinstrumentets avvikelse från lodlinjen.

Vid en mätsträcka på 10 m är maximalt tillåten avvikelse ±1 mm. Differensen d får alltså vara högst 1 mm.

##

Nedanstående arbeten bör bara utföras av väl utbildade och kvalificerade personer. Lagenligheterna vid genomförandet av en noggrannhetskontroll eller kalibrering av ett mätinstrument ska vara kända.

- Utför kalibrering av mätinstrumentet mycket noga eller låt Bosch kundtjänst kontrollera det. En oprecis kalibrering leder till felaktiga mätresultat.

- Starta endast kalibreringen om du måste genomföra en kalibrering av mätinstrumentet. Så snart mätinstrumentet är i kalibreringsläget ska kalibreringen genomföras ända till slutet med yttersta noggrannhet så att det inte efteråt skapas några felaktiga mätresultat.

- Kontrollera nivelleringsprecisionen efter varje kalibrering. Om avvikelsen ligger utanför maximalt tillåtna värden, låt Bosch kundtjänst kontrollera mätinstrumentet.

### Kalibrering av X‑ och Y‑axel

Kalibrering av GRL 600 CHV är endast möjligt med lasermottagaren LR 60, kalibrering av GRL 650 CHVG endast med LR 65 G. Lasermottagaren måste vara ansluten till mätinstrumentet via Bluetooth® se Upprätta anslutning till fjärrkontrollen/lasermottagaren.

Mätinstrument och lasermottagare får inte ändras i sin position under kalibreringen (utom de inriktningar/vridningar som beskrivs här). Ställ därför mätinstrumentet på ett fast, plant underlag och se till att lasermottagaren sitter fast.

Kalibreringen ska om möjligt utföras via Bosch Levelling Remote App. Vid styrning via app elimineras risken för fel, annars kan mätinstrumentets position förändras vid oförsiktiga tryck på knapparna.
Vid kalibrering utan app måste motsvarande knappar tryckas in på mätinstrumentet och fjärrkontrollen kan inte användas under kalibrering.

Du behöver en fri mätsträcka på 30 m på fast underlag. Om inga sådana mätsträckor finns tillgängliga kan kalibreringen också utföras med lägre nivelleringsprecision på en 15 m lång mätsträcka.

## Montera mätinstrument och lasermottagare för kalibreringen:

1. Montera mätinstrumentet i horisontellt läge 30 m resp. 15 m från lasermottagaren på stativet (43) eller ställ det på ett fast, plant underlag.
2. Fäst lasermottagaren så att den sitter stadigt i lämplig höjd:

- antingen på en vägg eller annan yta med magneter, eller på lasermottagarens krok,
- eller på ett hjälpmedel med stabilt fäste och lasermottagarens hållare.

se Infästning med fäste

## Rikta in mätinstrumentet för kalibreringen:

1. Rikta in mätinstrumentet så att den präglade X‑axel-indikeringen på mätinstrumentet visar med ”+”-sidan på lasermottagaren. X-axeln måste stå lodrätt mot lasermottagaren.

## Starta kalibrering:

Kalibrering via Bosch Levelling Remote App:

1. Slå på mätinstrumentet.
2. Starta kalibreringen i appen.
3. Följ anvisningarna i appen.

Kalibrering utan app:

1. Slå på mätinstrumentet och lasermottagaren.
2. Se till att båda är anslutna via Bluetooth®.
3. Tryck samtidigt på knappen på lasermottagaren och knappen på lasermottagaren för att starta kalibreringen.
4. På lasermottagarens display visas CAL.
5. Tryck och håll kvar en stund på knappen på lasermottagaren om du vill avbryta kalibreringen.

## Utför kalibrering utan app:

1. I den meny som visas i mätinstrumentets display efter start av kalibreringen väljer du faktiskt avstånd mellan mätinstrument och lasermottagare.
2. Tryck då på knappen eller .
3. Bekräfta ditt val med genom att trycka på knappen .

1. För att bekräfta vald mätsträcka inklusive tillhörande nivelleringsprecision i efterföljande meny () trycker du på knappen .
2. För att återgå till val av mätsträcka () trycker du på knappen .

1. Rikta in lasermottagaren i höjdled så att den variabla laserstrålen (8) visas centrerad på lasermottagaren. se Riktningsindikeringar
2. Fäst lasermottagaren så att den sitter stabilt i denna höjd.

## Kalibrering av X-axeln:

1. Kontrollera att mätinstrument och lasermottagare är riktade mot varandra som på displayen (sidan ”+” på X‑axeln är riktad mot lasermottagaren).
2. Starta kalibreringen av X-axeln med genom att trycka på knappen .

1. Om detta steg visas i displayen, vrid mätinstrumentet i 180° så att sidan ”–” på X-axeln är riktad mot lasermottagaren.

Vid varje vridning, se till att mätinstrumentets höjd och lutning inte ändras.

1. Bekräfta vridningen med genom att trycka på knappen .
2. Kalibreringen av X-axeln fortsätter.

Om kalibreringen av X-axeln har avslutats visas denna symbol i mätinstrumentets display.

1. Fortsätt kalibreringen med genom att trycka på knappen .

## Kalibrering av Y-axeln:

1. Vrid mätinstrumentet 90° i pilens riktning så att ”+”-sidan av Y-axeln riktas mot lasermottagaren.
2. Bekräfta vridningen med genom att trycka på knappen .

1. Om detta steg visas i displayen, vrid mätinstrumentet i 180° så att sidan ”–” på Y-axeln är riktad mot lasermottagaren.
2. Bekräfta vridningen med genom att trycka på knappen .
3. Kalibreringen av Y-axeln fortsätter.

Om kalibreringen av Y-axeln har avslutats visas denna symbol i mätinstrumentets display.

1. Avsluta kalibreringen av Y-axeln med genom att trycka på knappen .

Denna symbol bekräftar att X- och Y-axeln har kalibrerats med den nivelleringsprecision som valts i början.

1. Avsluta kalibreringen med genom att trycka på knappen .

Om kalibreringen har fullförts stängs mätinstrumentet av automatiskt.

## Kalibreringen misslyckades:

Om kalibreringen av X‑ resp. Y‑axeln misslyckades visas motsvarande felmeddelande i mätinstrumentets display. På lasermottagarens display visas ERR.

1. Avbryt kalibreringen med genom att trycka på knappen .
2. Se till att mätinstrumentet och lasermottagaren är korrekt inriktade (se beskrivningen ovan).
3. Starta om kalibreringen.

Om kalibreringen misslyckas igen, låt Bosch kundtjänst kontrollera mätinstrumentet.

### Kalibrering Z-axel

För kalibrering behöver du en fri mätsträcka på fast underlag framför en vägg som är 10 m hög.

1. Fäst en lodlina på väggen.
2. Ställ upp mätinstrumentet på ett fast, jämnt underlag.
3. Slå på mätinstrumentet och låt det nivelleras.
4. Rikta in mätinstrumentet så att laserstrålen träffar lodrätt på väggen och lodlinan korsas.
5. Slå från mätinstrumentet.
6. Håll knappen intryckt och tryck samtidigt in och släpp knappen .
7. Mätinstrumentet slås på.
8. Låt mätinstrumentet nivelleras.

1. Rikta in laserstrålen så att den löper så parallellt som möjligt med lodlinan.

1. Luta laserstrålen i riktning ◀ genom att trycka på knappen . Luta laserstrålen i riktning ▶ genom att trycka på knappen .
2. Om det inte är möjligt att rikta in laserstrålen parallellt med lodlinan, rikta mätinstrumentet mer precist mot väggen och starta kalibreringen på nytt.
3. Om laserstrålen är parallellt inriktad, spara kalibreringen med genom att trycka på knappen .

Denna symbol bekräftar den kalibrering som krävs av Z‑axeln. Samtidigt blinkar statusindikeringen (12) 3× grönt.

1. Avsluta kalibreringen med genom att trycka på knappen .

1. Om kalibreringen har slutförts stängs mätinstrumentet av automatiskt.

Om kalibreringen av Z‑axeln misslyckas visas detta felmeddelande.

1. Avbryt kalibreringen med genom att trycka på knappen .
2. Se till att lodrätt som referens ligger inom rotationshuvudets svängradie och starta kalibreringen på nytt.

Se till att mätinstrumentet inte flyttas under kalibreringen.

Om kalibreringen misslyckas igen, låt Bosch kundtjänst kontrollera mätinstrumentet.