# Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

##

### Rotasjonslaser

Måleverktøyet er beregnet brukt til registrering og kontroll av nøyaktige vannrette høyder, loddrette linjer, fluktlinjer og loddepunkter.

Måleverktøyet er egnet for bruk innen- og utendørs.

Dette produktet er et laserprodukt for forbrukere i samsvar med EN 50689.

### Fjernkontroll

Fjernkontrollen er beregnet brukt til styring av Bosch rotasjonslasere via Bluetooth®.

Fjernkontrollen er egnet for innen- og utendørs bruk.

##

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av måleverktøyet og fjernkontrollen på bildet.

### Rotasjonslaser

(1) | Batterideksel
(2) | Lås for batterideksel
(3) | Helningsknapp nedover Knapp for dreiing med urviseren
(4) | Helningsknapp oppover/ Knapp for dreiing mot urviseren
(5) | Knapp for linjemodus
(6) | Knapp for rotasjonsmodus
(7) | Knapp Bluetooth®
(8) | Variabel laserstråle
(9) | Laseråpning
(10) | Loddpunkt oppA)
(11) | Av/på-knapp
(12) | Statusindikator
(13) | Knapp for manuell modus
(14) | Knapp for helningsinnstilling
(15) | Display
(16) | Hakk for innstilling
(17) | Bærehåndtak
(18) | Stativfeste 5/8" (horisontalt)
(19) | Laservarselskilt
(20) | Stativfeste 5/8" (vertikalt)
(21) | Serienummer
(22) | Batteriadapter
(23) | Utløserknapp for oppladbart batteri/batteriadapter
(24) | BatteriB)

A)

  I vertikal modus gjelder loddpunktet oppover som 90°-referansepunkt.

B)

  Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.

### Visningselementer for rotasjonslaser

(a) | Indikator for rotasjonshastighet
(b) | Indikator for laserdriftsmodus
(c) | Indikator for Bluetooth®-forbindelse
(d) | Symbol for støtvarslingsfunksjon
(e) | Ladenivåindikator for oppladbart batteri/engangsbatterier
(f) | Indikator for loddpunktfunksjon ned
(g) | Indikator for helningsvinkel X-akse
(h) | Indikator for helningsvinkel Y-akse
(i) | Symboler for funksjonsknapper

### Fjernkontroll

(25) | Knapp for loddpunktfunksjon ned
(26) | Knapp for rotasjonsmodus
(27) | Knapp for hvilemodus
(28) | Knapp for linjemodus
(29) | Knapp for dreiing mot urviseren
(30) | Helningsknapp oppover
(31) | Knapp for helningsinnstilling
(32) | Indikator for signalsending
(33) | Statusindikator X-akse
(34) | Statusindikator Y-akse
(35) | Helningsknapp nedover
(36) | Knapp for dreiing med urviseren
(37) | Lås for batterideksel
(38) | Serienummer
(39) | Batterideksel
(40) | FjernkontrollA)

A)

  Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.

### Tilbehør/reservedeler

(41) | LasermottakerA)
(42) | NivellerstangA)
(43) | StativA)
(44) | Veggholder/justeringsenhetA)
(45) | Veggholderens festehullA)
(46) | Trykknapp for grovinnstilling av veggholderA)
(47) | Fininnstillingsskrue for veggholderA)
(48) | Veggholderens 5/8"-skrueA)
(49) | MagnetA)
(50) | Laser-brilleA)
(51) | LasermåltavleA)
(52) | StroppA)
(53) | KoffertA)

A)

  Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.

##

Rotasjonslaser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m | 2000 m
Maks relativ luftfuktighet | 90 % | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Laserklasse | 2 | 2
Lasertype | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Divergens | < 1,5 mrad (360-graders vinkel) | < 1,5 mrad (360-graders vinkel)
Måleverktøyets strømforsyning
Oppladbart batteri (li-ion) | 18 V | 18 V
Batterier (alkaliske manganbatterier) (med batteriadapter) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Rekkevidde (radius) maks.
uten lasermottakerenB) | 30 m | 35 m
med lasermottaker | 300 m | 325 m
Nivelleringsnøyaktighet ved avstand på 30 mC)D)
Horisontal | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Vertikal | ±3 mm | ±3 mm
Selvnivelleringsområde | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Nivelleringstid (ved helning på inntil 3 %) | 30 s | 30 s
Rotasjonshastighet | 150/300/600 o/min | 150/300/600 o/min
Helningsmodus med én/to akser | ±8,5 % | ±8,5 %
Nøyaktighet i helningsmodusC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Anbefalt lasermottaker | LR 60 | LR 65 G
Stativfeste (horisontal/vertikal) | 5/8" | 5/8"
Driftstid ca.
Med batteri (4 Ah) | 60 t | 50 t
Med engangsbatterier | 70 t | 60 t
VektF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Mål (lengde × bredde × høyde) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Kapslingsgrad | IP68 | IP68
VeltetesthøydeG) | 2 m | 2 m
A-vektet lydtrykknivå | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth®-måleverktøy
Driftsfrekvensområde | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Sendeeffekt maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
Klasse | 1 | 1
KompatibilitetH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. signalrekkeviddeI) | 100 m | 100 m
Bluetooth®-smarttelefon
KompatibilitetH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
OperativsystemJ) | Android 6 (og høyere) iOS 11 (og høyere) | Android 6 (og høyere) iOS 11 (og høyere)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Tillatt omgivelsestemperatur |  |
Under drift | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Ved lagring | −20 °C … +50 °C | −20 °C … +50 °C
Anbefalte batterier | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Anbefalte ladere | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

B)

  Arbeidsområdet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

C)

  Ved 20 °C

D)

  Langs aksene

E)

  Ved maksimal helning på ±8,5 % er det maksimale avviket ±0,2 %.

F)

  Vekt uten oppladbart batteri/batteriadapter/engangsbatterier

G)

  Måleverktøyet, montert horisontalt på et stativ, tipper på flatt betonggulv.

H)

  I forbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem, hende at det ikke er mulig å opprette forbindelse. Bluetooth®-enheter må støtte SPP-profilen.

I)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

J)

  Avhengig av oppdateringer av Bosch Levelling Remote App kan det bli nødvendig med høyere versjoner av operativsystemet.

Måleverktøyet identifiseres ved hjelp av serienummeret (21) på typeskiltet.

Fjernkontroll | RC 6
--- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Driftstemperatur | −10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | −20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m
Maks relativ luftfuktighet | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2A)
Rekkevidde (radius) maks. | 100 m
Batterier | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-fjernkontroll
Driftsfrekvensområde | 2402–2480 MHz
Sendeeffekt maks. | 6,3 mW
Klasse | 1
KompatibilitetB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. signalrekkeviddeC) | 100 m
VektD) | 0,14 kg
Mål (lengde × bredde × høyde) | 122 × 59 × 27 mm
Kapslingsgrad | IP54

A)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

B)

  I forbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem, hende at det ikke er mulig å opprette forbindelse. Bluetooth®-enheter må støtte SPP-profilen.

C)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

D)

  Vekt uten batterier