# Manuálna prevádzka

Nivelačná automatika meracieho prístroja sa môže vypnúť (manuálna prevádzka):

- pri horizontálnej polohe pre obidve osi navzájom nezávisle,
- pri vertikálnej polohe pre os X (os Y sa pri vertikálnej polohe nedá nivelovať).

Pri manuálnej prevádzke je možné postaviť merací prístroj v ľubovoľnej šikmej polohe.

Okrem to sa môžu osi navzájom nezávisle nakloniť v rozsahu ±8,5 % na meracom prístroji. Hodnota naklonenia osi v manuálnej prevádzke sa nezobrazí na displeji.

Indikácia stavu (12) na meracom prístroji svieti neprerušovane načerveno, keď

- je pri horizontálnej polohe minimálne jedna os nastavená na manuálnu prevádzku,
- je pri vertikálnej polohe os X nastavená na manuálnu prevádzku.

Na diaľkovom ovládaní neprerušovane svieti načerveno indikácia stavu osi Y (33) alebo indikácia stavu osi X (34), keď je príslušná os nastavená na manuálnu prevádzku.

Manuálna prevádzka sa nedá spustiť diaľkovým ovládaním.

## Manuálna prevádzka pri horizontálnej polohe

1. Stláčajte tlačidlo dovtedy, kým sa nedosiahne želaná nastavovacia kombinácia pre obe osi.
2. Na zobrazenom príklade displeja je nivelačná automatika pre os X vypnutá, os Y sa ďalej niveluje.

## Naklonenie osí

1. Stlačte tlačidlo , keď je zobrazené menu manuálnej prevádzky.

Ak je vypnutá nivelačná automatika len pre jednu os, môžete zmeniť len naklonenie tejto osi.

1. Pri manuálnej prevádzke oboch osí môžete ďalším stlačením tlačidla prepínať medzi osami.

1. Na displeji bliká symbol osi, ktorej naklonenie sa môže zmeniť.

1. Nakloňte zvolenú os tlačidlami alebo až do želanej polohy.

## Manuálna prevádzka pri vertikálnej polohe

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo , aby ste vypli nivelačnú automatiku pre os X. (Os Y sa nedá nivelovať pri vertikálnej polohe.)

## Naklonenie osi X

1. Stlačte tlačidlo , keď je zobrazené menu manuálnej prevádzky.
2. Na displeji bliká symbol osi X.
3. Nakloňte os X tlačidlami alebo až do želanej polohy.

## Otočenie osi Y

1. Znova stlačte tlačidlo , keď je zobrazené menu manuálnej prevádzky.
2. Na displeji bliká symbol osi Y.
3. Otočte os Y tlačidlami alebo do želanej polohy.