# Beschrijving van product en werking

##

De laserontvanger is bestemd voor het snel vinden van roterende laserstralen met de in de technische gegevens vermelde golflengte.

De laserontvanger LR 60 is bovendien bestemd voor de besturing van de GRL 600 CHV per Bluetooth®, de laserontvanger LR 65 G voor de besturing van de GRL 650 CHVG.

De laserontvanger is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

##

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van de laserontvanger op de pagina’s met afbeeldingen.

(54) | Ontvangstveld voor laserstraal
(55) | Led-richtingaanduiding „Laserstraal boven middenlijn“
(56) | Led middenlijn
(57) | Led-richtingaanduiding „Laserstraal onder middenlijn“
(58) | Display (voor- en achterkant)
(59) | Luidspreker
(60) | Libel
(61) | Ophanghaak
(62) | Middenmarkering
(63) | Magneten
(64) | Opname voor houder
(65) | Serienummer
(66) | Batterijvakdeksel
(67) | Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(68) | Toets Y‑as
(69) | Toets X‑as
(70) | Toets modus
(71) | Toets instelling ontvangstnauwkeurigheid
(72) | Aan/uit-toets
(73) | Toets geluidssignaal/volume
(74) | Libel van de houderA)
(75) | Referentie middenlijn op de houderA)
(76) | HouderA)
(77) | Draaiknop van houderA)
(78) | MeetlatA)
(79) | Bevestigingsschroef van houderA)

A)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

### Aanduidingselementen

(j) | Oplaadaanduiding accu/batterijen rotatielaser
(k) | Aanduiding verbinding per Bluetooth®
(l) | Aanduiding ontvangstnauwkeurigheid
(m) | Aanduiding maateenheid
(n) | Tekstaanduiding
(o) | Richtingaanduiding „Laserstraal onder middenlijn“
(p) | Aanduiding geluidssignaal/volume
(q) | Aanduiding middenlijn
(r) | Batterij-aanduiding laserontvanger
(s) | Richtingaanduiding „Laserstraal boven middenlijn“

##

Laserontvanger | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Productnummer | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Gebruikstemperatuur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 % | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Batterijen | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® laserontvanger
werkfrequentiebereik | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
zendvermogen max. | 6,3 mW | 6,3 mW
signaalbereik max.B) | 100 m | 100 m
klasse | 1 | 1
compatibiliteit | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Ontvangbare golflengte | 600−800 nm | 500−570 nm
Ontvangbare rotatiesnelheid | > 120 min−1 | > 120 min−1
Werkbereik max.D)
met GRL 600 CHV | 300 m | −
met GRL 650 CHVG | − | 325 m
Ontvangsthoek | ±35° | ±35°
OntvangstnauwkeurigheidE)F)
zeer fijn | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fijn | ±1 mm | ±1 mm
gemiddeld | ±2 mm | ±2 mm
grof | ±5 mm | ±5 mm
zeer grof | ±10 mm | ±10 mm
Gebruiksduur ca. | 50 h | 50 h
GewichtG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Beschermklasse | IP67 | IP67

A)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

B)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimten en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, etc.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk worden beperkt.

C)

  Bij Bluetooth®-Low-Energy-toestellen kan, afhankelijk van model en besturingssysteem, eventueel het opbouwen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth®-toestellen moeten het SPP-profiel ondersteunen.

D)

  Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

E)

  afhankelijk van de afstand tussen laserontvanger en rotatielaser evenals van laserklasse en lasertype van de rotatielaser

F)

  De ontvangstnauwkeurigheid kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) nadelig worden beïnvloed.

G)

  Gewicht zonder batterijen

Voor een duidelijke identificatie van uw laserontvanger dient het serienummer (65) op het typeplaatje.