# Åtgärda störningar

Display (n) | Problem | Åtgärd
--- | --- | ---
PNK | Upprättning av anslutning via Bluetooth® till rotationslaser GRL 600 CHV resp. GRL 650 CHVG misslyckades | Tryck kort på rotationslaserns strömbrytare för att stänga felmeddelandet. Försök ansluta på nytt. Om anslutningen inte kan upprättas, vänd dig till Bosch kundtjänst.
ERR | Kalibrering av rotationslasern GRL 600 CHV resp. GRL 650 CHVG misslyckades | Läs och följ bruksanvisningen för GRL 600 CHV resp. GRL 650 CHVG.
Läge CenterFind resp. läge CenterLock misslyckades | Tryck på valfri knapp för att stänga felmeddelandet. Kontrollera rotationslaserns och lasermottagarens position innan du startar om funktionen.
LR 65 G:
ERR och CL omväxlande | Läge CenterFind kan inte startas eftersom rotationslasern redan arbetar i läge CenterLock. | Ställ in läge CenterFind på båda lasermottagare och starta om funktionen.
ERR och CF omväxlande | Läge CenterLock kan inte startas eftersom rotationslasern redan arbetar i läge CenterFind. | Ställ in läge CenterLock på båda lasermottagare och starta om funktionen.