# Načini delovanja

##

Poravnava X- in Y-osi je označena nad vrtljivim gumbom na ohišju. Oznake so točno nad zarezami za poravnavo (16) na spodnjem robu ohišja ter na spodnjem ročaju. S pomočjo zarez za poravnavo lahko merilno napravo poravnate vzdolž osi.

##

Vsi 3 načini delovanja so možni v vodoravnem in navpičnem položaju merilne naprave.

Rotacijski način
Rotacijski način še pose‌bej priporočamo pri uporabi laserskega sprejemnika. Izbirate lahko med različnimi hitrostmi vrtenja.

Linijski način
V tem načinu delovanja se spremenljivi laserski žarek premika z omejenim izstopnim kotom. Vidnost laserskega žarka je v primerjavi z rotacijskim načinom večja. Izbirate lahko med različnimi izstopnimi koti.

Točkovni način
Ta način delovanja je primeren za doseganje največje vidnosti spremenljivega laserskega žarka. Služi na primer za preprosto prenašanje višin in za preverjanje poravnanosti.

Linijski in točkovni način nista primerna za uporabo z laserskim sprejemnikom (41).

##

Po vsakem vklopu je merilna naprava v rotacijskem načinu s standardno hitrostjo vrtenja (600 min–1).

1. Za preklop z linijskega na rotacijski način pritisnite tipko na merilni napravi ali na daljinskem upravljalniku.

1. Za spremembo hitrosti vrtenja toliko krat pritisnite tipko na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu ne prikaže želena hitrost.

Na začetnem zaslonu je s prikazom rotacijske hitrosti (a) prikazana nastavljena hitrost.

Pri delu z laserskim obratovanjem izberite najvišjo rotacijsko hitrost. Pri delu brez laserskega sprejemnika morate zaradi boljše vidljivosti laserskega žarka zmanjšati rotacijsko hitrost in uporabiti očala za opazovanje laserskega žarka (50).

##

1. Za preklop na linijski ali točkovni način pritisnite tipko na merilni napravi ali na daljinskem upravljalniku.

1. Za spremembo izstopnega kota toliko krat pritisnite tipko na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu ne prikaže želeni način delovanja.
2. Izstopni kot se ob vsakem pritisku po stopnjah znižuje, dokler se ne doseže točkovni način.
3. Pri 360° je merilna naprava spet v rotacijskem načinu, hitrost vrtenja pa je zadnja nastavljena hitrost.

Zaradi inercije lahko laser minimalno zaniha prek končnih točk laserske linije.

##

Pri linijskem in točkovnem načinu lahko lasersko linijo oz. lasersko točko pozicionirate znotraj rotacijske ravnine laserja. Vrtenje je možno v območju 360°.

1. Za vrtenje v levo pritisnite tipko na merilni napravi ali tipko na daljinskem upravljalniku.
2. Za vrtenje v desno pritisnite tipko na merilni napravi ali tipko na daljinskem upravljalniku.

##

Ko je merilna naprava v navpičnem položaju, je mogoče vrtenje laserske točke, laserske linije ali rotacijske ravnine za preprosto uravnavanje linije ali vzporedno poravnavo v območju ±8,5 % okrog osi X.

1. Za zagon funckije pritisnite tipko na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku.
2. Prikaže se meni za nastavitev nagiba osi Y, simbol osi Y utripa.

1. Za vrtenje rotacijske ravnine pritiskajte tipko oziroma na merilni napravi ali pa tipko oziroma na daljinskem upravljalniku tako dolgo, dokler ne dosežete želenega položaja.

##

Če želite merilno napravo v navpičnem položaju poravnati glede na talno referenčno točko, lahko spremenljivi laserski žarek (8) kot točko navpičnice obrnete navzdol. Funkcija točke navpičnice se lahko zažene samo s pomočjo daljinskega upravljalnika ali prek Bosch Levelling Remote App.

Spremenljivi laserski žarek kot točka navpičnice nima funkcije samodejnega niveliranja. Prepričajte se, da je merilna naprava ob zagonu funkcije točke navpičnice znivelirana.

1. Za zagon funkcije točke navpičnice navzdol pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku.
2. Med navpično poravnavo spremenljivega laserskega žarka se na zaslonu večkrat pokaže simbol za funkcijo točke navpičnice.
3. Po uspešni poravnavi se na začetnem zaslonu pojavi prikaz za funkcijo točke navpičnice (f).