# Driftstyper

##

Inriktning av X- och Y-axeln är markerat över rotationshuvudet på höljet. Markeringarna ligger precis över skårorna för inriktning (16) nederst på höljet samt på det undre handtaget. Med hjälp av skårorna för inriktning kan du rikta in mätinstrumentet längs axlarna.

##

Alla tre driftsätt är möjliga både i mätinstrumentets horisontal- och vertikalläge.

Rotationsfunktion
Rotationsfunktionen rekommenderas särskilt vid användning av lasermottagare. Du kan välja mellan olika rotationshastigheter.

Linjefunktion
I detta driftsätt rör sig den variabla laserstrålen i en begränsad öppningsvinkel. Laserstrålens synlighet är därför bättre än vid rotationsfunktion. Du kan välja mellan fyra öppningsvinklar.

Punktfunktion
I detta driftsätt uppnås den bästa synligheten av den variabla laserstrålen. Den används t. ex. för enkel projicering av höjder eller för kontroll av fluktning.

Linje- och punktfunktionerna är inte lämpliga för användning tillsammans med lasermottagaren (41).

##

Efter varje avstängning befinner sig mätinstrumentet i rotationsdrift med standard-rotationshastighet (600 v/min).

1. Tryck på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen för att växla från linje- till rotationsfunktion.

1. För att ändra rotationshastigheten trycker du upprepade gånger på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen tills önskad hastighet visas på displayen.

På startskärmen visas inställd hastighet genom indikeringen rotationshastighet (a).

Vid användning av lasermottagare ska högsta rotationshastigheten väljas. Vid arbeten utan lasermottagare, reducera rotationshastigheten för att förbättra synligheten för laserstrålen och använd laserglasögon (50).

##

1. Tryck på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen för att växla till linjefunktion eller punktfunktion.

1. För att ändra öppningsvinkel trycker du upprepade gånger på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen tills önskat driftsätt visas på displayen.
2. Öppningsvinkeln minskas stegvis för varje knapptryck tills punktfunktionen har aktiverats.
3. Vid 360° befinner sig mätinstrumentet i rotationsdrift igen, rotationshastigheten är den som senast ställts in.

På grund av tröghet kan lasern svänga ut en aning över laserlinjens slutpunkter.

##

Vid linje- och punktfunktion kan du positionera laserlinjen resp. laserpunkten inom laserns rotationsnivå. Vridning i 360° är möjligt.

1. Tryck på knappen på mätinstrumentet eller knappen på fjärrkontrollen för att vrida moturs.
2. Tryck på knappen på mätinstrumentet eller knappen på fjärrkontrollen för att vrida medurs.

##

När mätinstrumentet är i vertikalläge kan du vrida laserpunkten, laserlinjen eller rotationsnivån för enkel fluktning eller parallell inriktning inom ett område på ±8,5 % runt X-axeln.

1. Tryck på knappen på mätinstrumentet eller på fjärrkontrollen för att starta funktionen.
2. Menyn för Y-axelns lutningsinställning visas och symbolen för Y-axeln blinkar.

1. För att vrida rotationsplanet trycker du på knappen eller på mätinstrumentet eller knappen eller på fjärrkontrollen och håller kvar tills önskad position har uppnåtts.

##

För att rikta in mätinstrumentet mot en referenspunkt på golvet i vertikalläge kan du vrida den variabla laserstrålen (8) nedåt som lodpunkt. Lodpunktsfunktionen kan endast startas med hjälp av fjärrkontrollen eller via Bosch Levelling Remote App.

Den variabla laserstrålen är inte självnivellerande som lodpunkt. Kontrollera därför att mätinstrumentet är nivellerat vid start av lodpunktsfunktionen.

1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att starta lodpunktsfunktionen nedåt.
2. Under lodrät inriktning av den variabla laserstrålen visas symbolen lodpunktsfunktion på displayen.
3. Efter slutförd inriktning visas indikeringen lodpunktsfunktion (f) på startskärmen.