# بدء التشغيل

- احرص على خلو نطاق العمل من العقبات التي قد تعكس شعاع الليزر أو تعيقه. قم بتغطية الأسطح العاكسة أو اللامعة مثلًا. لا تقم بالقياس عبر ألواح الزجاج أو مواد مشابهة. فقد يتسبب انعكاس شعاع الليزر أو إعاقته في خطأ نتائج القياس.

##

1. ضع مستقبل الليزر بحيث يمكن لشعاع الليزر الوصول إلى حقل الاستقبال (54).
2. وقم بتوجيهه بحيث يعبر شعاع الليزر حقل الاستقبال عرضيا (كما هو معروض بالصورة).
3. مع أجهزة الليزر الدوار المشتملة على العديد من أنواع التشغيل اختر نوع التشغيل الأفقي أو الرأسي مع أعلى سرعة دوران.

##

- عند تشغيل مستقبل الليزر يمكن أن تنطلق إشارة صوتية عالية. لذلك أبعد مستقبل الليزر عند تشغيله عن الأذن وعن الأشخاص الآخرين. فالصوت المرتفع قد يضر بقدرة السمع.

1. اضغط على الزر ، لتشغيل مستقبل الليزر.
2. تضيء جميع مؤشرات الشاشة والمؤشرات المضيئة لفترة قصيرة وقد تنطلق إشارة صوتية.
3. لإيقاف مستقبل الليزر استمر في الضغط على الزر إلى أن تضيء جميع مصابيح LED لوهلة قصيرة وتنطفئ الشاشة.

باستثناء وضع ضبط إضاءة الشاشة يتم تخزين جميع أوضاع الضبط عند إطفاء مستقبل الليزر.

إذا لم يتم الضغط على أي زر لحوالي 10 دقيقة بمستقبل الليزر ولم يصل شعاع ليزر إلى نطاق الاستقبال لمدة (54) 10 دقيقة، فسوف يتوقف مستقبل الليزر أوتوماتيكيا للحفاظ على البطاريات.

##

عند توريد الجهاز يكون جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر المورد معه مقترنين بالفعل عبر تقنية Bluetooth®‎.

في حالة وجود الاتصال يظهر بيان الاتصال عبر تقنية Bluetooth®‎ (k) في شاشة مستقبل الليزر.

1. لتوصيل مستقبل الليزر مجددا أو لتوصيل مستقبل ليزر آخر مع جهاز الليزر الدوار، استمر في الضغط على الزر بجهاز الليزر الدوار، إلى أن يظهر الرمز الخاص بإنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد/مستقبل الليزر في شاشة جهاز الليزر الدوار.
2. بعدها احتفظ بالأزرار و بمستقبل الليزر مضغوطين إلى أن يظهر في البيان النصي (n) لمستقبل الليزر P‑‑.

إنشاء الاتصال بنجاح يتم تأكيده في شاشة جهاز الليزر الدوار. في البيان النصي (n) لمستقبل الليزر يظهر POK.

إذا تعذر إنشاء الاتصال بين جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر، فسوف يظهر في البيان النصي (n) لمستقبل الليزر PNK وسيظهر في شاشة جهاز الليزر الدوار بلاغ الخطأ الخاص بفشل الاتصال. لغرض التغلب على الخطأ يراعى ما ورد بدليل تشغيل جهاز الليزر الدوار.

##

يتم عرض موضع شعاع الليزر بنطاق الاستقبال (54) في وحدة العرض (58) على الجانب الأمامي والخلفي لمستقبل الليزر من خلال بيان الاتجاه «شعاع الليزر تحت خط المنتصف» (o)، أو بيان الاتجاه «شعاع الليزر فوق خط المنتصف» (s) أو مبين خط المنتصف (q).

بشكل اختياري يمكن عرض وضع شعاع الليزر في نطاق الاستقبال:

- من خلال مؤشر الاتجاه LED الأحمر «شعاع الليزر تحت خط المنتصف» (57)، أو مؤشر الاتجاه LED الأزرق «شعاع الليزر فوق خط المنتصف» (55) وكذلك مؤشر LED الأخضر لخط المنتصف (56) على الجانب الأمامي لمستقبل الليزر،
- من خلال الإشارة الصوتية.

عند أول مرور لشعاع الليزر عبر حقل الاستقبال (54) تصدر دائما إشارة صوتية قصيرة ويضيء مؤشر الاتجاه LED الأحمر "شعاع الليزر تحت خط المنتصف" (57) وكذلك مؤشر الاتجاه LED الأزرق "شعاع الليزر فوق خط المنتصف" (55) لفترة قصيرة (حتى وإن كان قد تم من قبل إيقاف الإشارة الصوتية و/أو مؤشرات الاتجاه LED).

مستقبل الليزر منخفض للغاية: إذا مر شعاع الليزر عبر النصف العلوي من نطاق الاستقبال (54)، فسوف يظهر بيان الاتجاه «شعاع الليزر فوق خط المنتصف» (s) في وحدة العرض.

عندما تكون مصابيح الدايود مشغلة يضيء مؤشر الاتجاه LED الأزرق "شعاع الليزر فوق خط المنتصف" (55).
عندما تكون الإشارة الصوتية مشغلة تصدر إشارة بإيقاع بطيء.

1. قم بتحريك مستقبل الليزر في اتجاه السهم إلى أعلى.
2. وعند الاقتراب من خط المنتصف يظل فقط رأس مؤشر الاتجاه «شعاع الليزر فوق خط المنتصف» (s).

مستقبل الليزر مرتفع للغاية: إذا مر شعاع الليزر عبر النصف السفلي من نطاق الاستقبال (54)، فسوف يظهر بيان الاتجاه «شعاع الليزر تحت خط المنتصف» (o) في وحدة العرض.

عندما تكون مصابيح LED مشغلة يضيء مؤشر الاتجاه LED الأحمر "شعاع الليزر تحت خط المنتصف" (57).
عندما تكون الإشارة الصوتية مشغلة تصدر إشارة بإيقاع سريع.

1. قم بتحريك مستقبل الليزر في اتجاه السهم إلى أسفل.
2. وعند الاقتراب من خط المنتصف يظل فقط رأس مؤشر الاتجاه «شعاع الليزر تحت خط المنتصف» (o) معروضًا.

مستقبل الليزر في المنتصف: إذا مر شعاع الليزر عبر نطاق الاستقبال (54) على مستوى ارتفاع علامة خط المنتصف، فسوف يظهر بيان خط المنتصف (q) في وحدة العرض.

عندما تكون مصابيح الدايود مشغلة يضيء مؤشر LED الأخضر لخط المنتصف (56).
عندما تكون الإشارة الصوتية مشغلة، تصدر إشارة مستمرة.

وظيفة تخزين الاستقبال الأخير: إذا تم تحريك مستقبل الليزر، بحيث يغادر شعاع الليزر حقل الاستقبال (54) مرة أخرى، فسوف يومض لفترة قصيرة آخر مؤشر اتجاه تم إظهاره "شعاع الليزر فوق خط المنتصف" (s) أو مؤشر الاتجاه "شعاع الليزر تحت خط المنتصف" (o). ويمكن تشغيل أو إيقاف العرض عن طريق قائمة أوضاع الضبط.

##

إذا سقط شعاع الليزر على حقل الاستقبال (54)، فسيتم إظهار المسافة بين شعاع الليزر وخط منتصف مستقبل الليزر في البيان النصي (n) بالشاشة على شكل قيمة نسبية.

يمكن تغيير وحدة قياس بيان الارتفاع في قائمة أوضاع الضبط ("مم" أو "بوصة").