# Автоматика за нивелирање

##

По вклучувањето, мерниот уред автоматски ја проверува хоризонталната одн. вертикалната положба и ги израмнува нерамнините во полето на самонивелирање од околу ±8,5 % (±5°).

За време на нивелирањето на екранот трепка ознаката за нивелирање. Истовремено трепкаат зелено приказот за статус (12) на мерниот уред како и приказот за статус на соодветната оска ((33) одн. (34)) на далечинскиот управувач.

До завршувањето на нивелирањето ротацијата запира и ласерските зраци трепкаат. По успешно завршување на нивелирањето се појавува почетниот екран. Ласерските зраци светат постојано и ротацијата започнува. Постојано светат зелено приказот за статус (12) на мерниот уред како и приказот за статус на нивелираната оска ((33) одн. (34)) на далечинскиот управувач.

Ако мерниот уред стои повеќе од 8,5 % косо или е поставен поинаку од хоризонтална или вертикална положба, нивелирањето не е повеќе можно. На екранот се појавува порака за грешка и приказот за статус (12) трепка црвено.

1. Одново позиционирајте го мерниот уред и почекајте за нивелирање.

Ако се надмине максималното време за нивелирање, нивелирањето се прекинува со порака за грешка.

1. Одново позиционирајте го мерниот уред.
2. Накратко притиснете го копчето за да го рестартирате нивелирањето.

##

Доколку мерниот уред е изнивелиран, постојано се проверува хоризонталната одн. вертикалната положба. При промени во положбата, автоматски се врши нивелирање.

Минимални промени во положбата се израмнуваат без прекин на работата. Потресите на подлогата или временските услови се компензираат автоматски.

При големи промени во положбата за избегнување на погрешни мерења за време на процесот на нивелирање, ротацијата на ласерскиот зрак запира и ласерските зраци трепкаат. На екранот се појавува ознаката за нивелирање. Доколку е потребно, се активира функцијата за предупредување за удар.

## Префрлување меѓу хоризонтална и вертикална положба:

Мерниот уред самостојно ја препознава хоризонталната одн. вертикалната положба.

1. Исклучете го мерниот уред.
2. Позиционирајте го одново.
3. Вклучете го повторно.

Ако положбата се промени без исклучување/вклучување, се појавува порака за грешка и приказот за статус (12) трепка црвено со брзо темпо.

1. Накратко притиснете го копчето за да го рестартирате нивелирањето.

##

Мерниот уред има функција за предупредување за удар. При промени на положбата одн. потреси на мерниот уред или при вибрации на подлогата го спречува нивелирањето во променета позиција и со тоа и грешките поради поместување на уредот.

GRL 650 CHVG: Функцијата за предупредување за удар има 2 степена на чувствителност. По вклучување на мерниот уред, поставен е повисокиот степен на чувствителност.

## Активирање на предупредувањето за удар:

Функцијата за предупредување за удар се вклучува стандардно. Ќе се активира за околу 30 s по вклучувањето на мерниот уред.
За време на активирањето на екранот трепка приказот за функцијата за предупредување за удар (d). По активирањето приказот постојано свети.

## Активирано е предупредувањето за удар:

Ако се смени положбата на мерниот уред или се открие силен удар, се активира предупредувањето за удар. Вртењето на ласерот запира и се појавува порака за грешка. Приказот за статус (12) трепка црвено со брзо темпо и се огласува предупредувачки сигнал со брза секвенца.

1. Потврдете ја предупредувачката порака со со притискање на копчето на мерниот уред или на далечинскиот управувач.
2. При работење со автоматиката за нивелирање (вклучувајќи го режимот на косина) нивелирањето се рестартира.

Сега проверете ја позицијата на ласерскиот зрак на референтна точка и коригирајте ја висината одн. израмнувањето на мерниот уред ако е потребно.

## Менување/исклучување на функцијата за предупредување за удар:

На почетниот екран се прикажува моменталната поставка со приказот за предупредување за удар (d):

Функцијата за предупредување за удар е вклучена со повисокиот степен на чувствителност.

GRL 650 CHVG: Функцијата за предупредување за удар е вклучена со понискиот степен на чувствителност.

Функцијата за предупредување за удар е исклучена.

1. Накратко притиснете го копчето за да ја промените поставката на функцијата за предупредување од удар.
2. Во следното мени притискајте го постојано копчето , додека не ја изберете саканата поставка.
3. Потврдете го вашиот избор со со притискање на копчето .

1. Ако е вклучена функцијата за предупредување за удар, ќе се активира по околу 30 s.

##

Во хоризонталната положба на мерниот уред, X‑оската и Y‑оската можат независно една од друга да се накосуваат во опсег од ±8,5 %.

1. За да ја накосите X‑оската, притиснете го копчето на мерниот уред или на далечинскиот управувач еднаш.
2. Се појавува менито за подесување на косината на X‑оската.
3. Поставете го саканото насочување со копчињата или на мерниот уред или копчињата или на далечинскиот управувач.

Со истовремено притискање на двете копчиња за косина на мерниот уред или на далечинскиот управувач, косината ќе се ресетира на 0,00 %.

1. За да ја накосите Y‑оската, повторно притиснете го копчето на мерниот уред или на далечинскиот управувач.
2. Се појавува менито за подесување на косината на Y‑оската.

Подесете ја саканата косина, како што е опишано за X‎‑оската.

Неколку секунди по последното притискање на копчето ќе се спроведе саканата косина на мерниот уред. До завршувањето на подесувањето на косината трепка ласерскиот зрак како и ознаката за подесување на косината на екранот.

По завршувањето на подесувањето на косината на почетниот екран се прикажуваат поставените вредности на косина на двете оски. Приказот за статус (d) на мерниот уред свети црвено постојано. На далечинскиот управувач свети црвено постојано приказот за статус на накосената оска ((33) и/или (34)).

##

Мерниот уред ги зачувува 4-те вредности на косина на двете оски што сте ги користеле последниот пат. Алтернативно на новата поставка за косина може да ги преземете овие зачувани комбинации на косина.

1. Стартувајте го режимот на косина за X‑оската види Режим на косина во хоризонтална положба.

1. Притиснете го копчето на мерниот уред или на далечинскиот управувач за да пристапите до меморијата за накосување.

1. Притиснете го копчето на мерниот уред или на далечинскиот управувач додека на екранот не се избере саканата комбинација.
2. Притиснете го копчето на мерниот уред () или на далечинскиот управувач за да го потврдите изборот.
3. Неколку секунди по притискањето на копчето ќе се спроведе комбинацијата за косина на мерниот уред види Режим на косина во хоризонтална положба.
4. Притиснете го копчето на мерниот уред () или копчето на далечинскиот управувач за да поставите други вредности од оние што се зачувани.

1. Приказот се враќа назад во менито за подесување на режимот за косина види Режим на косина во хоризонтална положба.

##

Промената на температурата на мерниот уред може да влијае на поставената косина на оските.

Со цел да се избегнат грешките при мерењето, косината на оските се прилагодува кога ќе се надмине поставената температурната разлика: Уредот за мерење се нивелира сам по себе, а потоа се враќа во режим на косина со последните поставени вредности.

Косината се ресетира кога температурата се менува ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Со помош на Bosch Levelling Remote App може да се намали температурната разлика на 2 °C или да се исклучи функцијата SlopeProtect. Поставката не се зачувува при исклучување на мерниот уред.