# Manuell modus

Måleverktøyets automatiske nivellering kan slås av (manuell modus):

- for begge aksene uavhengig av hverandre i horisontal stilling,
- for X-aksen i vertikal stilling (Y‑aksen kan ikke nivelleres i vertikal stilling).

I manuell modus er det mulig å stille måleverktøyet i enhver vinkel etter ønske.

I tillegg kan aksene skråstilles uavhengig av hverandre i et område på ±8,5 % på måleverktøyet. Helningsverdien til en akse i manuell modus vises ikke på displayet.

Statusindikatoren (12) på måleverktøyet lyser kontinuerlig rødt hvis

- minst én akse er stilt inn på manuell modus i horisontal stilling,
- X-aksen er stilt inn på manuell modus i vertikal stilling.

Statusindikatoren for X-akse (33) eller statusindikatoren for Y-akse (34) lyser kontinuerlig rødt på fjernkontrollen hvis den gjeldende aksen er stilt inn på manuell modus.

Manuell modus kan ikke startes fra fjernkontrollen.

## Manuell modus i horisontal stilling

1. Trykk gjentatte ganger på knappen for manuell modus helt til ønsket innstillingskombinasjon for begge aksene er nådd.
2. I displayet på bildet er den automatiske nivelleringen for X-aksen slått av, mens Y-aksen fortsatt nivelleres.

## Vippeakser

1. Trykk på knappen mens menyen for manuell modus vises.

Hvis automatisk nivellering er slått av bare for én akse, kan du bare endre helningen for denne aksen.

1. I manuell modus for begge aksene kan du veksle mellom aksene ved å trykke på knappen igjen.

1. Symbolet for aksen som det er mulig å endre helningen på, blinker på displayet.

1. Still inn ønsket helning på den valgte aksen med knappen eller .

## Manuell modus i vertikal stilling

1. Trykk én gang på knappen for å slå av automatisk nivellering for X-aksen. (Y-aksen kan ikke nivelleres i vertikal modus.)

## X-vippeakser

1. Trykk på knappen mens menyen for manuell modus vises.
2. Symbolet for X-aksen blinker på displayet.
3. Bruk knappene eller for å vippe X-aksen til ønsket posisjon .

## Dreie Y-aksen

1. Trykk på knappen igjen mens menyen for manuell modus vises.
2. Symbolet for Y-aksen blinker på displayet.
3. Drei Y-aksen til ønsket stilling med knappen eller til ønsket posisjon .