# Elem

## Az elemek behelyezése/kicserélése

A lézer vevőkészülék üzemeltetéséhez alkáli-mangán-elemek használatát javasoljuk.

1. Forgassa el az elemrekeszfedél (67) reteszelését helyzetbe (pl. egy pénzérmével).
2. Hajtsa ki az elemrekesz fedelét (66), és tegye be az elemeket.

Ekkor ügyeljen az elemfiók fedél belső oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy azonos gyártó cég azonos kapacitású elemeit használja.

1. Zárja be a (66) elemfiókfedelet és forgassa el az elemrekeszfedél (67) reteszelését a helyzetbe.

A (r) akkumulátor kijelző a lézer vevőkészülék elemeinek töltési szintjét mutatja:

Kijelzés | Kapacitás
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Vegye ki az elemeket a lézervevőből, ha azt hosszabb ideig nem használja. Hosszabb ideig történő tárolás esetén az elemek a lézervevőben korrodálódhatnak.

## Forgó lézer töltési szint kijelző

A (j) feltöltési szintjelző display a forgó lézer akkumulátorainak ill. eleminek a töltési szintjét mutatja, ha a forgó lézer be van kapcsolásva és fennáll a Bluetooth®-összeköttetés a lézer vevőkészülék és a forgó lézer között.

Kijelzés | Kapacitás
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %