# Pregled prikaza statusa

Merni alat | Funkcija
--- | ---
Zelena | Crvena
◌ |  | Horizontalan položaj: Proces nivelisanja X i/ili Y-ose Vertikalan položaj: Proces nivelisanja X-ose
◌ |  | Režim mirovanja aktiviran
● |  | Horizontalan položaj: Obe ose su nivelisane. Vertikalan položaj: X-osa je nivelisana.
| ◌ | Automatsko isključivanje zbog poruke o grešci (npr. baterija/akumulator prazan, prekoračena radna temperatura)
| ◌ | Režim CenterFind ili režim CenterLock pokrenut videti Funkcije
| ◌ | Promena položaja mernog alata bez isključivanja/uključivanja
| ◌ | Nije moguće samostalno nivelisanje, kraj područja samonivelisanja
| ◌ | Funkcija šok alarma aktivirana
| ◌ | Kalibracija mernog alata je započela.
| ● | Horizontalan položaj: Najmanje jedna osa je nagnuta ili u ručnom režimu rada. Horizontalan položaj: X-osa je nagnuta ili u ručnom režimu rada.

● svetli konstantno

◌ treperi

Daljinski upravljač | Daljinski upravljač | Funkcija
--- | --- | ---
Zelena | Crvena | Zelena | Crvena
◌ |  |  |  | Proces nivelisanja X-ose (horizontalan i vertikalan položaj)
|  | ◌ |  | Proces nivelisanja Y-ose (horizontalan položaj)
◌ |  | ◌ |  | Daljinski upravljač se povezuje preko Bluetooth® veze. (Oba prikaza statusa trepere naizmenično.)
● |  |  |  | X-osa je nivelisana (horizontalan i vertikalan položaj).
|  | ● |  | Y-osa je nivelisana (horizontalan položaj).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Daljinski upravljač uspešno povezan preko Bluetooth® veze
| ● |  |  | X-osa je nagnuta ili u ručnom režimu rada (horizontalan i vertikalan položaj).
|  |  | ● | Y-osa je nagnuta ili u ručnom režimu rada (horizontalan položaj).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Povezivanje preko Bluetooth® veze sa mernim alatom je neuspelo

● svetli konstantno

◌ treperi