# Szintező automatika

##

A bekapcsolás után a mérőműszer ellenőrzi a vízszintes, illetve függőleges helyzetet és a kb. ±8,5 % (±5°) önszintezési tartományon belül automatikusan kiegyenlíti az egyenetlenségeket.

Szintezés közben a kijelzőn villog a szintezés szimbóluma. A mérőműszeren elhelyezett (12) állapotkijelző, valamint a távirányítón a megfelelő tengely ((33), illetve (34)) állapotkijelzője egyidejűleg villog.

A szintezés befejezéséig a forgás leáll és a lézersugarak villognak. A szintezés sikeres befejezése után megjelenik a kezdőképernyő. A lézersugarak tartósan világítanak és megkezdődik a forgás. A mérőműszeren elhelyezett állapotkijelző (12), valamint a távirányítón a szintezésre kerülő tengely ((33), illetve (34)) állapotkijelzője tartósan, zöld színben világít.

Ha a mérőműszer 8,5 %-osnál ferdébb helyzetben van, vagy a vízszintes vagy a függőleges helyzettől eltérően van beállítva, szintezésre nincs lehetőség. A kijelzőn megjelenik egy hibaüzenet, és a (12) állapotkijelző piros színben villog.

1. Állítsa be újra a mérőműszer helyzetét, majd várja ki a szintezést.

A maximális szintezési idő túllépése esetén a szintezés egy hibaüzenet kibocsátásával megszakításra kerül.

1. Állítsa be újra a mérőműszert vízszintes vagy függőleges helyzetbe.
2. Nyomja meg röviden a gombot a szintezés újbóli elindításához.

##

Ha a mérőműszer be van állítva, az állandóan automatikusan ellenőrzi a vízszintes, illetve függőleges helyzetet. A berendezés a helyzet megváltoztatása esetén automatikusan újra szintbeáll.

A rendszer a minimális helyzetváltozásokat az üzem megszakítása nélkül kiegyenlíti. Az alap rázkódásai vagy az időjárás behatásai így automatikusan kiegyenlítésre kerülnek.

Nagyobb helyzetváltozások esetén a hibás mérési eredmények létrejöttének megelőzésére a szintezési eljárás során a lézersugár forgása leáll és a lézersugarak villognak. A kijelzőn megjelenik a szintezés szimbóluma. Adott esetben a rázkódási figyelmeztetési funkció kioldódik.

## Váltás a vízszintes és a függőleges helyzet között:

A mérőműszer automatikusan felismeri a vízszintes, illetve függőleges helyzetet.

1. Kapcsolja ki a mérőműszert.
2. Állítsa a megfelelő helyzetbe.
3. Kapcsolja be ismét.

Ha ki-/bekapcsolás nélkül állítja át az egyik helyzetből a másik helyzetbe a mérőműszert, az állapotkijelző (12) gyors ütemben piros színben villog.

1. Nyomja meg röviden a gombot a szintezés újbóli elindításához.

##

A mérőműszer egy rázkódási figyelmeztetési funkcióval van felszerelve. Ez a funkció a mérőműszer helyzetváltozásai, illetve rázkódásai vagy az alap rezgései esetén meggátolja a megváltozott helyzetben az önszintezést és így megakadályozza, hogy a mérőműszer eltolódása miatt hiba lépjen fel.

GRL 650 CHVG: A rázkódási figyelmeztetési funkciónak 2 érzékenységi fokozata van.A mérőműszer bekapcsolása után a magas érzékenység van beállítva.

## A rázkódási figyelmeztetés aktiválása:

A rázkódási figyelmeztetési funkció szabványszerűen be van kapcsolva. A funkció a mérőműszer bekapcsolása után körülbelül 30 másodperccel aktiválásra kerül.
Az aktiválás során a kijelzőn villog a (d) rázkódási figyelmeztetési funkció kijelzése. Az aktiválás után a kijelzés tartósan világít.

## A rázkódási figyelmeztetés kioldása:

Ha a mérőműszer helyzete megváltozik, vagy azt erős rázkódás éri, a rázkódási figyelmeztetés kiold. A lézer forgása leáll, és megjelenik egy hibaüzenet. A (12) állapotkijelző gyors ütemben piros színben villog és felhangzik egy gyors ütemű hangsorozat.

1. Nyugtázza a figyelmeztető üzenetet a gombbal, és közben tartsa nyomva a mérőműszer vagy a távirányító gombját.
2. Szintezési automatikával végzett munkáknál (beleértve dőlt helyzetű üzem) a szintezés automatikus újra elindításra kerül.

Most ellenőrizze egy referencia pontban a lézersugár helyzetét és szükség esetén korrigálja a mérőműszer magasságát, illetve helyzetét.

## A rázkódási figyelmeztetési funkció megváltoztatása/kikapcsolása:

A startképernyőn a (d) rázkódási figyelmeztetés kijelző mutatja az aktuális beállítást:

A rázkódási figyelmeztetési funkció a magas érzékenységgel van bekapcsolva.

GRL 650 CHVG: A rázkódási figyelmeztetési funkció csökkentett érzékenységgel van bekapcsolva.

A rázkódási figyelmeztetési funkció ki van kapcsolva.

1. A rázkódási figyelmeztető funkció beállításának megváltoztatásához nyomja meg rövid időre a gombot.
2. Az ezután következő menüben nyomja annyiszor a gombot, amíg ki nem jelöli a kívánt beállítást.
3. Nyugtázza a kijelölést a gombbal, ehhez nyomja meg a gombot.

1. Ha a rázkódási figyelmeztetési funkciót bekapcsolja, az körülbelül 30 másodperc elteltével aktiválásra kerül.

##

A mérőműszer vízszintes helyzete esetén az X‑tengelyt és az Y‑tengelyt egymástól függetlenül egy ±8,5 %-os tartományban meg lehet dönteni.

1. Az X-tengely megdöntéséhez nyomja meg egyszer a mérőműszer vagy a távirányító gombját.
2. Megjelenik az X‑tengely dőlésszögének beállítására szolgáló menü.
3. A mérőműszer vagy gombjával, illetve a távirányító vagy gombjával állítsa be a kívánt dőlésszöget.

Ha a mérőműszeren vagy a távirányítón egyidejűleg megnyomja mindkét dőlés-gombot, akkor a lejtés visszaáll a 0,00 % értékre.

1. Az Y-tengely megdöntéséhez nyomja meg ismét a mérőműszer vagy a távirányító gombját.
2. Most megjelenik az Y‑tengely dőlésszögének beállítására szolgáló menü.

Az X-tengelynél ismertetett eljárással állítsa be a kívánt lejtést.

Néhány másodperccel az utolsó gombnyomás után a mérőműszeren beállításra kerül a kijelölt lejtés. A dőlésszög beállításának befejezéséig a lézersugár valamint a dőlésszög beállítását jelző szimbólum a kijelzőn villog.

A dőlésszög beállításának befejezése után a kezdőképernyőn kijelzésre kerül a két tengely beállított dőlési értéke. A mérőműszer állapotkijelzője (d) tartósan piros színben világít. A távirányítón tartósan piros színben világít a megdőlt tengely ((33) és/vagy (34)) állapotkijelzője.

##

A mérőműszer mindkét tengely 4 utoljára használt dőlési értékét tárolja. A dőlési értékek beállítása helyett ezeket a korábban mentett lejtéskombinációkat is át lehet venni.

1. Indítsa el az X-tengelyhez a dőlt helyzetű üzemet lásd Dőlt helyzetű üzem vízszintes helyzet esetén.

1. Nyomja meg a mérőműszer vagy a távirányító gombját a dőlésszögértékek megjelenítéséhez.

1. Nyomja a mérőműszer vagy a távirányító gombját, amíg a kijelzőn a kívánt kombináció nem látható kiválasztva.
2. Nyomja meg a mérőműszer () vagy a távirányító gombját, a kiválasztás megerősítéséhez.
3. Néhány másodperccel az utolsó gombnyomás után a mérőműszeren beállításra kerül a kijelölt lejtés lásd Dőlt helyzetű üzem vízszintes helyzet esetén.
4. A mentett értékektől eltérő értékek beállításához nyomja meg a mérőműszeren a gombot () vagy a távirányítón a gombot.

1. A kijelző visszatér a dőlt helyzetű üzem beállítási menüjéhez lásd Dőlt helyzetű üzem vízszintes helyzet esetén.

##

A mérőműszeren a hőmérsékletváltozások kihatással lehetnek a tengelyek beállított dőlésszögére.

A mérési pontatlanságok megelőzésére a tengelyek dőlésszöge a beállított hőmérséklet különbség túllépésekor újrabeállításra kerül: A mérőműszer végrehajt egy önszintezést, majd visszaáll az előzőleg beállított értékeknek megfelelő dőlt helyzetű üzemhez.

A dőlésszög visszaállítása ≥5 °C hőmérsékletváltozások esetén kerül végrehajtásra.

GRL 650 CHVG: A Bosch Levelling Remote App segítségével a hőmérséklet-különbséget 2 °C-ra lehet csökkenteni, vagy a SlopeProtect funkciót ki lehet kapcsolni. Ez a beállítás a mérőműszer kikapcsolásakor nem kerül mentésre.